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Tabela 1: Lista përmbledhëse
 
	Emri i nënprojektit:
	Diga e Badovcit - Ndërhyrjet Prioritare për Sigurinë e Digës

	Specifikimi i nënprojektit:
	Rehabilitimi i komponentëve prioritarë të sigurisë së digës, duke përfshirë përmirësimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve; instalimin e vrimave të kullimit për të shmangur kalimin e materialeve të imëta nga bazamenti; punën për masat korrigjuese të betonit (kapërderdhës); punën e rehabilitimit të sistemeve EM dhe HSS; përfundimin e instalimit të instrumenteve të monitorimit.


	Vendndodhja e nënprojektit:
	Diga e Badovcit, Komuna e Graçanicës, Republika e Kosovës

	Numri i përfituesve:
	Përfituesit përfshijnë komunitetet, shërbimet publike dhe përdorues të tjerë të ujit që varen nga resurset dhe shërbimet ujore të lidhura me Rezervuarin e Badovcit. 


	Sektori dhe lloji i nënprojektit:
	Sektori i Ujit – Rehabilitimi i Sigurisë së Digave dhe Infrastruktura e Furnizimit me Ujë

	Klienti:
	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) përmes Ekipit të Menaxhimit të Projekteve (EMP)

	Përfituesi:
	Ujësjellësi Rajonal Prishtinë (KRU Prishtinë)

	Modaliteti i zbatimit:
	Zbatuar nëpërmjet një Kontraktori të përzgjedhur në mënyrë konkurruese nën mbikëqyrjen e një Inxhinieri Mbikëqyrës

	Madhësia e nënprojektit:
	Punime rehabilitimi brenda gjurmës ekzistuese të digës së Badovcit dhe objekteve operative përkatëse

	Vizitë në Terren (Po/Jo; Përfshirë datën):
	Po – Vizitat në vend kryhen gjatë vlerësimeve të sigurisë së digës dhe përgatitjes së detajuar të projektimit

	Kategoria e Rrezikut të Nënprojektit (nga i Ulët në të Lartë):
	Moderuar


	Përgatitur nga:
	FLOWS EMP







PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Diga e Badovcit është një infrastrukturë kyçe e furnizimit me ujë që ndodhet pranë Graçanicës dhe përfaqëson një nga resurset kryesore të ujit të pijshëm për rajonin e Prishtinës. Diga operohet nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina dhe luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e furnizimit të besueshëm me ujë për familjet, institucionet dhe aktivitetet ekonomike në zonën më të gjerë.
Për të mbështetur funksionimin e sigurt afatgjatë të digës, mes viteve 2024 dhe 2026 u ndërmorën vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë së digës, hulumtime teknike dhe projekte të detajuara inxhinierike nga konsulentë të specializuar në inxhinieri në kuadër të Projektit FLOWS.
Gjetjet dhe rekomandimet e këtyre studimeve formuan bazën për identifikimin e masave prioritare të rehabilitimit që do të zbatohen në kuadër të këtij nënprojekti. Kjo PMMS është përgatitur nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) bazuar në gjetjet e këtyre studimeve dhe projektet inxhinierike përkatëse të përgatitura në kuadër të Projektit FLOWS.
Në këtë fazë, Punimet e propozuara për rehabilitimin e digës së Badovcit përfshijnë ndërhyrjet e mëposhtme prioritare për sigurinë e digës:
· Përmirësimi i sistemit të monitorimit të rrjedhjeve;
· Instalimi i vrimave të kullimit për të parandaluar migrimin e materialeve të imëta nga bazamenti;
· Masa konkrete korrigjuese në kapërderdhës;
· Rehabilitimi i sistemeve të sigurisë elektromekanike dhe hidromekanike (EM & HSS);
· Përfundimi i instalimit dhe vënies në punë të instrumenteve të monitorimit të digës.
Përmirësimi i sistemit të monitorimit të rrjedhjeve përfshin rehabilitimin e impianteve ekzistuese të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e piezometrave të rinj dhe përmirësimin e aftësive të monitorimit. Masat e kontrollit të rrjedhjeve përfshijnë shpimin dhe instalimin e vrimave të kullimit dhe kulluesve nën-horizontalë të projektuar për të përmirësuar menaxhimin e rrjedhjeve dhe për të zvogëluar potencialin për migrimin e materialeve të imëta brenda zonave të bazamenteve. Masat konkrete korrigjuese në kapërderdhës përfshijnë riparimin e sipërfaqeve të betonit të përkeqësuar, trajtimin e çarjeve, restaurimin e elementëve strukturorë të dëmtuar dhe zbatimin e sistemeve mbrojtëse për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe sigurinë operative. Rehabilitimi i sistemeve të sigurisë elektromekanike dhe hidromekanike përfshin rehabilitimin, zëvendësimin dhe përmirësimin e tubave, valvulave, komponentëve mekanikë, pajisjeve elektrike dhe sistemeve operative përkatëse të nevojshme për funksionimin e sigurt të digës. Nënprojekti përfshin gjithashtu përfundimin dhe vënien në punë të instrumenteve të monitorimit dhe sistemeve të mbledhjes së të dhënave përkatëse për të forcuar mbikëqyrjen e digës dhe menaxhimin e sigurisë.
Ky Plan Menaxhimi Mjedisor dhe Social (PMMS) përcakton masat zbutëse mjedisore dhe sociale, monitoruese, institucionale dhe raportuese të kërkuara gjatë zbatimit të punimeve të rehabilitimit. PMMS është përgatitur në përputhje me Kornizën Mjedisore dhe Sociale (KMS) të Bankës Botërore, Standardet Mjedisore dhe Sociale (SMS) në fuqi dhe legjislacionin përkatës të Kosovës.
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të zbatohen tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Badovcit dhe objekteve shoqëruese. Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e rezervuarit, modifikimin e argjinaturës së digës, rritjen e kapacitetit të magazinimit, përvetësimin e tokës, zhvendosjen fizike, zhvendosjen ekonomike ose kufizimet në përdorimin e tokës.
Ndikimet mjedisore dhe sociale që lidhen me aktivitetet e propozuara të rehabilitimit pritet të jenë specifike për vendin, të përkohshme dhe të menaxhueshme përmes zbatimit të masave të duhura zbutëse. Rreziqet kryesore mjedisore përfshijnë gjenerimin e mbetjeve të ndërtimit, mbetjet e shpimit dhe ujërat e zeza, emetimet e pluhurit dhe zhurmës, ndotjen aksidentale të ujërave të rezervuarit, menaxhimin e materialeve të rrezikshme dhe gjenerimin e mbeturinave të rrezikshme dhe elektronike. Vëmendje e veçantë do të kërkohet gjatë aktiviteteve të shpimit, trajtimit të llaçit, produkteve epoksi dhe poliuretani, si dhe punimeve të rehabilitimit të ndërmarra në afërsi të rezervuarit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë.
Rreziqet kryesore sociale lidhen me shëndetin dhe sigurinë në punë, duke përfshirë operacionet e shpimit, punën në lartësi, hyrjen në hapësira të kufizuara brenda galerive dhe strukturave të daljes, operacionet e ngritjes, punimet elektrike dhe ekspozimin ndaj substancave të rrezikshme. Rreziqet për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit pritet të jenë të kufizuara për shkak të vendndodhjes së punimeve brenda një objekti operativ dige me qasje të kontrolluar.
Zbatimi i ndërhyrjeve të propozuara do të rezultojë në përfitime të konsiderueshme afatgjata përmes monitorimit të përmirësuar të rrjedhjeve, kontrollit të shtuar të rrjedhjeve, besueshmërisë së përmirësuar të sistemeve të monitorimit, rehabilitimit të infrastrukturës kritike hidraulike, hidromekanike dhe elektromekanike, si dhe forcimit të menaxhimit të përgjithshëm të sigurisë së digës. Prandaj, nënprojekti pritet të kontribuojë pozitivisht në sigurinë afatgjatë, performancën operative dhe qëndrueshmërinë e Digës së Badovcit dhe shërbimeve të furnizimit me ujë që ajo mbështet.




1. HYRJE
1.1 Historiku
Diga e Badovcit është një digë nga argjinatura e cila gjendet në lumin Graçanka pranë Graçanicës dhe përfaqëson një komponent të rëndësishëm të sistemit rajonal të furnizimit me ujë që i shërben zonës së Prishtinës. Rezervuari siguron ujë të pijshëm për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë dhe për këtë arsye përbën një infrastrukturë kritike ujore me rëndësi strategjike.
Për të mbështetur funksionimin e sigurt afatgjatë të digës, mes viteve 2024 dhe 2026, në kuadër të Projektit FLOWS nga konsulentë të specializuar në inxhinieri, u ndërmorën vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë së digës, hulumtime teknike dhe analiza inxhinierike. Hulumtimet kanë përfshirë shqyrtimin e dokumentacionit ekzistues, inspektimet në terren, analizën e të dhënave të monitorimit, vlerësimet e rrjedhjeve dhe vlerësimin e gjendjes së sistemeve hidraulike, strukturore, elektromekanike dhe të monitorimit.
Gjetjet dhe rekomandimet e këtyre studimeve formuan bazën për përgatitjen e projekteve të detajuara inxhinierike dhe identifikimin e masave prioritare të rehabilitimit që do të zbatoheshin në kuadër të nënprojektit. Plani aktual i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) është përgatitur nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) bazuar në gjetjet e këtyre vlerësimeve dhe hulumtimeve, si dhe në projektet e detajuara inxhinierike të përgatitura në kuadër të Projektit FLOWS.
Vlerësimet kanë identifikuar një numër mangësish që lidhen me monitorimin e rrjedhjeve, masat e kontrollit të rrjedhjeve, instrumentet e monitorimit dhe pajisjet hidraulike të vjetërsuara. Edhe pse nuk u identifikuan shqetësime të menjëhershme sigurie që kërkojnë ndërhyrje emergjente, është rekomanduar rehabilitimi dhe përmirësimi i komponentëve të zgjedhur për të përmirësuar besueshmërinë operacionale, aftësinë e monitorimit dhe performancën afatgjatë të sigurisë së digës.
Bazuar në gjetjet e hulumtimeve dhe projektimit të detajuar inxhinierik, janë përzgjedhur një numër masash rehabilitimi prioritare për zbatim në kuadër të nënprojektit.

1.2 Qëllimi i PMMS-së
Qëllimi i këtij Plani të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) është të përcaktojë masat zbutëse mjedisore dhe sociale, monitoruese, institucionale dhe raportuese të nevojshme për të shmangur, minimizuar, zbutur dhe menaxhuar rreziqet dhe ndikimet mjedisore dhe sociale që lidhen me zbatimin e punimeve të propozuara të rehabilitimit.
PMMS është përgatitur në përputhje me kërkesat e Kornizës Mjedisore dhe Sociale (KMS) të Bankës Botërore, Standardeve Mjedisore dhe Sociale (SMS) në fuqi dhe legjislacionit përkatës të Kosovës.
PMMS-ja do të shërbejë si instrumenti kryesor i menaxhimit mjedisor dhe social për nënprojektin dhe do të formojë një pjesë integrale të zbatimit, mbikëqyrjes dhe monitorimit të nënprojektit.

1.3 Fushëveprimi i PMMS-së
Kjo PMMS zbatohet ekskluzivisht për aktivitetet e rehabilitimit të financuara në kuadër të nënprojektit.
Fushëveprimi i PMMS-së përfshin ndërhyrjet e mëposhtme prioritare të rehabilitimit:

Aktiviteti 1 –Përmirësimi i sistemit të monitorimit të kullimeve
Punimet përfshijnë: Rehabilitimin dhe përmirësimin e objekteve të monitorimit të rrjedhjeve; Instalimin e piezometrave të rinj; Rehabilitimin dhe zëvendësimin e strukturave të matjes së rrjedhjeve; Instalimin e pajisjeve të monitorimit dhe komponentëve përkatës; Testimin dhe vënien në punë të sistemit të përmirësuar të monitorimit të rrjedhjeve.

Aktiviteti 2 –Instalimi i vrimave të kullimit
Punimet përfshijnë: Shpimin e puseve të kullimit; Instalimin e vrimave të kullimit sub-horizontale; Instalimin e tubave të kullimit dhe komponentëve përkatës; Lidhjen me sistemet ekzistuese të mbledhjes së ujërave të kullimit; Testimin dhe vënien në punë të sistemit të kullimit.

Aktiviteti 3 –Masa korrigjuese të betonit në kapërderdhës
Punimet përfshijnë: Largimin e betonit të dëmtuar; përgatitjen dhe pastrimin e sipërfaqes; riparimin dhe izolimin e çarjeve; punimet e rehabilitimit të betonit strukturor; aplikimin e llaqimit mbrojtës dhe sistemeve të hidroizolimit.

Aktiviteti 4 –Rehabilitimi i sistemeve të sigurisë Elektromekanike dhe hidromekanike (EM & HSS)
Punimet përfshijnë: largimin e tubave dhe valvulave ekzistuese; Instalimin e tubave dhe valvulave të reja; Rehabilitimin dhe zëvendësimin e komponentëve mekanikë; punimet elektrike dhe të sistemit të kontrollit; testimin dhe vënien komisionimin.

Aktiviteti 5 –Realizimi i instalimit të instrumenteve të monitorimit
Punimet përfshijnë: Instalimin e instrumenteve të mbetura të monitorimit; punimet e kabllove dhe komunikimit; instalimin e sistemeve të mbledhjes së të dhënave; kalibrimin dhe testimin funksional; integrimin në sistemet e monitorimit të digave; trajnimin dhe komisionimin. Nuk propozohen punime rehabilitimi në trupin e argjinaturës së digës, vijën e bregut të rezervuarit, regjimin e operimit të rezervuarit ose kapacitetin e ruajtjes së rezervuarit sipas nënprojektit aktual.
Nënprojekti do të zbatohet tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Badovcit dhe objekteve të shoqëruara dhe nuk përfshin përvetësimin e tokës, zhvendosjen fizike, zhvendosjen ekonomike ose kufizimet në përdorimin e tokës. 

2. KORNIZA LIGJORE, E POLITIKAVE DHE INSTITUCIONALE
2.1 Legjislacioni Kombëtar i Zbatueshëm
Nënprojekti do të zbatohet në përputhje me legjislacionin mjedisor, të shëndetit dhe sigurisë në punë, menaxhimit të ujërave, të punës dhe ndërtimit të BB dhe Republikës së Kosovës. Përputhshmëria me kërkesat ligjore në fuqi duhet të sigurohet gjatë gjithë fazave të planifikimit, ndërtimit, komisionimit dhe funksionimit të nënprojektit.
Instrumentet kryesore ligjore që lidhen me punimet e propozuara të rehabilitimit janë përmbledhur më poshtë.
Tabela 2-1. Legjislacioni Kombëtar i Zbatueshëm
	Instrumenti Ligjor
	Rëndësia për nënprojektin


	Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit
	Përcakton parimet e përgjithshme të mbrojtjes së mjedisit, parandalimit të ndotjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky ligj siguron kornizën ligjore gjithëpërfshirëse për menaxhimin e ndikimeve mjedisore që lidhen me punimet e rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës
	Rregullon mbrojtjen, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve ujore. Ky ligj është veçanërisht i rëndësishëm pasi punimet e rehabilitimit do të ndërmerren brenda një rezervuari operativ të ujit të pijshëm dhe infrastrukturës hidraulike përkatëse.

	Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturinat
	Përcakton kërkesat për mbledhjen, ndarjen, transportin, rikuperimin dhe asgjësimin e mbeturinave. Nënprojekti pritet të gjenerojë mbetje ndërtimi, skrap metali, mbetje paketimi dhe sasi të kufizuara mbetjesh të rrezikshme gjatë aktiviteteve të rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
	Përcakton kërkesat për shëndetin dhe sigurinë në punë, parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e punëtorëve. Është veçanërisht i rëndësishëm duke pasur parasysh natyrën e punimeve, të cilat përfshijnë punën në lartësi, hyrjen në hapësira të mbyllura, instalimet elektrike dhe trajtimin e pajisjeve të rënda.

	Ligji Nr. 03/L-212 për Punën
	Rregullon marrëdhëniet e punësimit, të drejtat e punëtorëve, kushtet e punës, orarin e punës dhe detyrimet e punëdhënësit. Ligji zbatohet për të gjithë punëtorët e nënprojektit të angazhuar gjatë zbatimit të aktiviteteve të rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-110 për Ndërtimin
	Vendos kërkesat teknike, administrative dhe të sigurisë që rregullojnë aktivitetet e ndërtimit. Ligji është i rëndësishëm për ekzekutimin e punimeve të rehabilitimit ndërtimor, mekanik dhe elektrik sipas nënprojektit.

	Ligji Nr. 04/L-197 për Kimikatet
	Rregullon trajtimin, ruajtjen, transportin dhe asgjësimin e kimikateve dhe substancave të rrezikshme. Ligji është i rëndësishëm për shkak të përdorimit të veshjeve epoksi, rrëshirave poliuretani, tretësve, produkteve mbrojtëse nga korrozioni dhe materialeve të tjera kimike gjatë punimeve të rehabilitimit.



Aktivitetet e propozuara përbëhen ekskluzivisht nga punime rehabilitimi, zëvendësimi dhe përmirësimi brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Badovcit dhe infrastrukturës së saj përkatëse.
Nënprojekti përfshin përmirësime të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e vrimave të kullimit, rehabilitimin e betonit të kapërderdhësit, rehabilitimin e pajisjeve elektromekanike dhe hidromekanike, si dhe kompletimin e instrumenteve të monitorimit.
Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e rezervuarit, modifikimin e lartësisë së digës, rritjen e kapacitetit të magazinimit, përvetësimin e tokës, zhvendosjen e detyruar ose kufizimet në përdorimin e tokës.

2.2 Standardet Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore
Nënënprojekti financohet nga Banka Botërore dhe i nënshtrohet kërkesave të Kornizës Mjedisore dhe Sociale (KMS). Zbatueshmëria e Standardeve Mjedisore dhe Sociale (SMS) u vlerësua bazuar në natyrën dhe fushëveprimin e punimeve të propozuara të rehabilitimit.
Tabela 2-1. Legjislacioni Kombëtar i Zbatueshëm
	ESS
	Zbatueshmëria
	Arsyetimi


	ESS1 – Vlerësimi dhe Menaxhimi i Rreziqeve dhe Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale
	I zbatueshëm
	Punimet e propozuara të rehabilitimit përfshijnë aktivitete ndërtimi që mund të gjenerojnë rreziqe dhe ndikime mjedisore dhe sociale që kërkojnë identifikim, vlerësim, zbutje, monitorim dhe menaxhim. Nënprojekti përfshin përmirësime të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e vrimave të kullimit dhe kulluesve nën-horizontalë, punime rehabilitimi të betonit të kapërderdhësit, rehabilitimin e sistemeve të sigurisë elektromekanike dhe hidromekanike, dhe përfundimin e instrumenteve të monitorimit. Këto aktivitete mund të rezultojnë në ndikime të përkohshme mjedisore, të tilla si gjenerimi i mbetjeve të shpimit, mbetjeve të ndërtimit, pluhurit, zhurmës, menaxhimit të materialeve të rrezikshme dhe rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë në punë. Kjo PMMS është përgatitur si instrumenti kryesor për pajtueshmërinë me ESS1 dhe përcakton masat zbutëse, kërkesat e monitorimit, përgjegjësitë institucionale dhe rregullimet e raportimit për menaxhimin e rreziqeve mjedisore dhe sociale të lidhura me nënprojektin.


	ESS2 – Puna dhe Kushtet e Punës
	I zbatueshëm
	Zbatimi i nënprojektit do të kërkojë angazhimin e punëtorëve të drejtpërdrejtë, punëtorëve të kontraktuar dhe personelit mbikëqyrës. Aktivitetet e nënprojektit përfshijnë: Shpimin e piezometrave dhe vrimave të kullimit; Instalimin e sistemeve të monitorimit të rrjedhjeve; punime rehabilitimi të betonit të kapërderdhësit; Punimet e riparimit të çarjeve dhe injektimit të rrëshirës; Zëvendësimin e tubave dhe valvulave; Punimet elektrike dhe të instrumenteve; Aktivitetet e testimit dhe komisionimit. Këto aktivitete i ekspozojnë punëtorët ndaj rreziqeve profesionale, duke përfshirë: Operacionet e shpimit; Punën në lartësi; Hyrjen në hapësira të mbyllura; Rreziqet elektrike; Operacionet e trajtimit dhe ngritjes manuale; Ekspozimin ndaj pluhurit, zhurmës, kimikateve dhe substancave të rrezikshme. Për të përmbushur kërkesat e ESS2, Kontraktori duhet të jetë në përputhje me PMP dhe SEP, si dhe të zbatojë një Plan për SHSP, të sigurojë PPE të përshtatshme, të organizojë trajnime për punëtorët dhe të mbajë funksionale procedurat për trajtimin e ankesave të punëtorëve, në përputhje me dispozitat e LMP-së.

	ESS3 – Efikasiteti i Resurseve, Parandalimi dhe Menaxhimi i Ndotjes
	I zbatueshëm
	Aktivitetet e nënprojektit do të gjenerojnë mbetje ndërtimi dhe do të përfshijnë përdorimin e kimikateve dhe materialeve që kërkojnë menaxhim të duhur. Resurset e mundshme të ndotjes përfshijnë: prerjet e shpimeve, ujërat e ndotura të shpimit, mbeturinat e betonit, skrapin e metaleve, mbetjet e paketimit, mbetjet elektronike, materialet e llaçit, produktet e epoksit dhe poliuretanit, lubrifikantët dhe vajrat e shoqëruara me pajisjet mekanike. Edhe pse shkalla e punimeve është e kufizuar, menaxhimi jo i duhur i mbetjeve të shpimit, kimikateve dhe mbetjeve të ndërtimit mund të ndikojë në cilësinë e ujit të rezervuarit dhe receptorët mjedisorë përreth. Prandaj, nënprojekti do të zbatojë masa për menaxhimin e mbetjeve, parandalimin e ndotjes dhe menaxhimin e materialeve të rrezikshme në përputhje me kërkesat ESS3.


	ESS4 – Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit
	I zbatueshëm
	Aktivitetet e rehabilitimit do të zhvillohen brenda një objekti operativ të digës që furnizon me ujë të pijshëm komunitetet përreth. Rreziqet e mundshme për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit përfshijnë: Derdhjet aksidentale që ndikojnë në cilësinë e ujit; Aktivitetet e shpimit; Ndërprerjet e përkohshme operative që ndikojnë në infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe funksionimin e rezervuarit; Rreziqet që lidhen me sigurinë e digës të lidhura me aktivitetet e rehabilitimit. Edhe pse nënprojekti pritet të përmirësojë sigurinë e digës në planin afatgjatë, kërkohen kontrolle të përshtatshme gjatë zbatimit për të mbrojtur komunitetet përreth dhe përdoruesit e ujit. Masat e shëndetit dhe sigurisë së komunitetit, procedurat e përgatitjes për emergjenca dhe masat e kontrollit të qasjes janë përfshirë në këtë PMMS.


	ESS5 – Përvetësimi i Tokës, Kufizimet në Përdorimin e Tokës dhe Zhvendosja e Pavullnetshme
	Nuk zbatohet
	Punimet e rehabilitimit do të zbatohen tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Badovcit dhe zonave të infrastrukturës përkatëse. Nënprojekti nuk kërkon: Përvetësim të përhershëm të tokës; Përvetësim të përkohshëm të tokës; Zhvendosje fizike; Zhvendosje ekonomike; Kufizime në përdorimin e tokës. Nuk parashikohen ndikime të zhvendosjes.


	ESS6 – Ruajtja e Biodiversitetit dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Resurseve Natyrore të Gjalla
	Nuk zbatohet
	Nënprojekti konsiston në rehabilitimin e infrastrukturës ekzistuese të digës brenda një mjedisi operativ tashmë të modifikuar. Punimet e propozuara nuk përfshijnë: Zgjerimin e gjurmës së rezervuarit; Pastrimin e konsiderueshëm të bimësisë; Shndërrimin e habitatit; Ndikimet në habitatet kritike; Ndikimet në zonat e mbrojtura. Çdo shqetësim i lokalizuar i lidhur me punimet e shpimit dhe rehabilitimit do të ndodhë brenda zonave operative të shqetësuara më parë dhe do të jetë i përkohshëm dhe i kthyeshëm. Ndikimet e mundshme mjedisore janë të lokalizuara dhe të përkohshme dhe mund të menaxhohen në mënyrë adekuate përmes masave standarde zbutëse të ndërtimit sipas ESS1 dhe ESS3.

	ESS7 – Popuj indigjenë/komunitete lokale tradicionale afrikane nën-Sahariane, historikisht të nënvleftësuara

	Nuk zbatohet
	Asnjë grup që përmbush kërkesat e ESS7 nuk është i pranishëm brenda zonës.

	ESS8 – Trashëgimia Kulturore
	Nuk zbatohet*
	Brenda gjurmës së nënprojektit nuk ndodhen resurse të njohura të trashëgimisë kulturore. Megjithatë, një Procedurë për Gjetje Rastësore duhet të përfshihet në PMMS dhe të zbatohet nga Kontraktori në rast se hasen resurse arkeologjike ose të trashëgimisë kulturore gjatë zbatimit.

	ESS9 – Ndërmjetësues Financiarë
	Nuk zbatohet
	Nënprojekti nuk përfshin ndërmjetësues financiarë.

	ESS10 – Angazhimi i palëve të interesit dhe shpalosja e informacionit
	I zbatueshëm
	Mekanizmi i Ankesave të Projektit do të mirëmbahet gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit. Nënprojekti përfshin infrastrukturën publike që ofron shërbime thelbësore për komunitetet përreth. Palët e interesit përfshijnë: Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Prishtinë; Komunën e Graçanicës; Komunën e Prishtina; Komunat lokale; Përdoruesit e ujit; Institucionet rregullatore; punonjësit e nënprojektit. Angazhimi i palëve të interesit do të kryhet gjatë gjithë zbatimit dhe një Mekanizëm i Zgjidhjes së Ankesave (MZA) në nivel nënprojektit do të mirëmbahet për të marrë dhe adresuar shqetësimet e ngritura nga palët e prekura.


*Edhe pse ESS8 nuk konsiderohet i zbatueshëm, një Procedurë për Gjetje Rastësore duhet të zbatohet si masë paraprake.
3. KUSHTET BAZË MJEDISORE DHE SOCIALE TË NËNPROJEKTIT
3.1 Vendndodhja e nënprojektit
Diga e Badovcit gjendet në lumin Graçankë pranë Graçanicës, afërsisht 15 km në juglindje të Prishtinës. Diga formon Rezervuarin e Badovcit, i cili përfaqëson një resurs të rëndësishëm të furnizimit me ujë të pijshëm për rajonin e Prishtinës dhe komunat përreth. Diga e Badovcit u ndërtua midis viteve 1963 dhe 1965 dhe operohet nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina (KRU Prishtina). Rezervuari fillimisht u zhvillua për të mbështetur ujitjen bujqësore dhe furnizimin me ujë të operacioneve minerare. Që nga vitet 1990, rezervuari ka shërbyer kryesisht si resurs furnizimi me ujë të pijshëm.
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të zbatohen tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Badovcit dhe objekteve shoqëruese. Ndërhyrjet kufizohen në përmirësime të monitorimit të rrjedhjeve, masa për kontrollin e rrjedhjeve, rehabilitimin e shkarkimit, rehabilitimin e pajisjeve hidraulike dhe elektromekanike, si dhe përfundimin e instrumenteve të monitorimit.
Nënprojektin nuk parashikohet zgjerim i rezervuarit, modifikim i gjeometrisë së argjinaturës së digës, rritje e kapacitetit të magazinimit ose zhvillim i infrastrukturës së re jashtë zonës ekzistuese operative.
[image: ]
Fig.1 - Diga e Badovcit dhe punimet shoqëruese
Burimi: Studio Pietrangeli, Vlerësimi i Sigurisë së Digës dhe Projektimi i Detajuar për Digën e Badovcit (2026).

3.2 Mjedisi fizik
Topografia dhe Gjeologjia
Zona e nënprojektit karakterizohet nga terren kodrinor i lidhur me pellgun ujëmbledhës të lumit Graçanka brenda pellgut të lumit Ibër.
Diga e Badovcit është një digë e zonuar me mbushje shkëmbore, e ndërtuar duke përdorur materiale lokale. Struktura përbëhet nga një digë me mbushje shkëmbore dhe zhavorr me një bërthamë qendrore argjile të projektuar për të siguruar papërshkueshmëri dhe kontroll të rrjedhjeve.
Diga ka një lartësi maksimale prej afërsisht 52 m, një gjatësi të kreshtës prej 289 m dhe një lartësi të kreshtës prej 653 m mbi nivelin e detit. Gjerësia e kreshtës është afërsisht 6 m. Një mur parapet me lartësi afërsisht 1.2 m është vendosur përgjatë kreshtës së digës për të zvogëluar rreziqet e mbingarkesës.
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të ndërmerren brenda strukturave ekzistuese të projektuara dhe zonave operative. Do të kërkohen aktivitete të kufizuara shpimi për instalimin e piezometrave dhe vrimave të kullimit; megjithatë, nuk parashikohen punime të mëdha gërmimi, zona huazimi ose modifikime në argjinaturën e digës.
Klima
Zona karakterizohet nga një klimë kontinentale me vera të ngrohta dhe dimra të ftohtë. Reshjet sezonale kontribuojnë në hyrjet e rezervuarit dhe mund të ndikojnë në planifikimin e ndërtimit, veçanërisht gjatë periudhave të reshjeve të dendura dhe kushteve të pafavorshme të motit.
Cilësia e ajrit
Zona e nënprojektit ndodhet jashtë zonave industriale dhe në përgjithësi shfaq cilësi të mirë të ajrit të ambientit. Emetime të përkohshme dhe lokale të pluhurit mund të ndodhin gjatë aktiviteteve të shpimit, punimeve të rehabilitimit të betonit, transportit të materialeve dhe lëvizjes së pajisjeve të ndërtimit.
Zhurma
Nivelet ekzistuese të zhurmës brenda zonës së nënprojektit janë përgjithësisht të ulëta dhe lidhen kryesisht me funksionimin e digës, aktivitetet e mirëmbajtjes dhe trafikun lokal. Pritet të ketë rritje të përkohshme të niveleve të zhurmës gjatë shpimit, punimeve të rehabilitimit të betonit, instalimit të pajisjeve dhe funksionimit të makinerive të ndërtimit.

3.3 Resurset Ujore
Rezervuari i Badovcit shërben si një burim i rëndësishëm i furnizimit me ujë të pijshëm për Prishtinën, Graçanicën dhe komunitetet përreth.
Rezervuari ka një sipërfaqe ujëmbledhëse prej afërsisht 173 km² dhe një kapacitet total depozitimi prej afërsisht 26.59 milionë m³ në nivelin e furnizimit të plotë. Niveli i furnizimit të plotë është afërsisht 649.75 m mbi nivelin e detit, ndërsa rrjedhja mesatare vjetore që hyn në rezervuar vlerësohet në afërsisht 0.75 m³/s.
Diga është e pajisur me një kanal derdhës anësor betoni të projektuar për të transportuar në mënyrë të sigurt ngjarjet ekstreme të përmbytjeve. Kapërderdhësi ka një lartësi pragu prej afërsisht 649.7 m mbi nivelin e detit dhe një gjatësi pragu prej afërsisht 80 m. Kanali i kapërderdhësit është afërsisht 180 m i gjatë dhe përfundon në një shpërndarës energjie me kovë rrotulluese. Shkarkimi i projektuar i kapërderdhësit për përmbytjen me periudhë kthimi 10,000-vjeçare është afërsisht 433.7 m³/s.
Punimet e propozuara nuk do të ndryshojnë kapacitetin e ruajtjes së rezervuarit, vëllimet e nxjerrjes së ujit, nivelet e operimit ose praktikat e përgjithshme të menaxhimit të rezervuarit.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet parandalimit të derdhjeve aksidentale të mbetjeve të shpimit, ujërave të ndotura të shpimit, llumit të betonit, materialeve të llaçit, karburanteve, vajrave, kimikateve, llaqimit dhe substancave të tjera që mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit të rezervuarit.
3.4 Mjedisi Biologjik
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të kufizohen në zonat ekzistuese operative dhe strukturat e projektuara brenda kompleksit të digës. Nuk parashikohet asnjë konvertim i habitatit, zgjerim i rezervuarit apo pastrim i konsiderueshëm i bimësisë.
Duke pasur parasysh fushëveprimin e kufizuar të ndërhyrjeve të propozuara dhe faktin se të gjitha punimet do të ndërmerren brenda zonave operative të modifikuara më parë, nuk priten ndikime të rëndësishme në florë, faunë dhe biodiversitet.
Çdo shqetësim i lidhur me aktivitetet e shpimit, instalimin e pajisjeve ose punimet e ndërtimit pritet të jetë i lokalizuar, i përkohshëm dhe plotësisht i kthyeshëm pas përfundimit të punimeve të rehabilitimit.

3.5 Mjedisi socio-ekonomik
[bookmark: socio-economic-environment]Zona e mjedisit socio-ekonomik të nënprojektit karakterizohet nga disa veçori të rëndësishme:
· Infrastruktura e Furnizimit me Ujë: Rezervuari i Badovcit përfaqëson një nga resurset kryesore të ujit të papërpunuar për sistemin rajonal të furnizimit me ujë që i shërben Prishtinës dhe komunave përreth. Prandaj, besueshmëria dhe siguria operative e digës kanë rëndësi të madhe socio-ekonomike.
· Vendbanimet aty pranë: Vendbanimi më i afërt është Kishnica, i vendosur afërsisht 2 km poshtë rrjedhës së digës. Vendbanime të tjera aty pranë përfshijnë Graçanicën (afërsisht 2.8 km poshtë rrjedhës) dhe fshatin Badovc (afërsisht 3.7 km poshtë rrjedhës).
· Trashëgimia Minerare dhe Aktivitetet Industriale: Disa zona minerare aktive dhe historike ndodhen në rrjedhën e poshtme të rezervuarit, duke përfshirë zonën minerare të Kishnicës. Këto aktivitete industriale përbëjnë pjesë të historisë ekonomike dhe karakteristikave të përdorimit të tokës të zonës më të gjerë të nënprojektit.
· Infrastruktura e Transportit: Zona shërbehet nga rruga rajonale M25-2 dhe një rrjet rrugësh lokale hyrëse që ofrojnë lidhje me digën dhe komunitetet përreth.
Nuk ka struktura banimi të vendosura brenda gjurmës së menjëhershme operative të digës ose ngjitur me vijën e bregut të rezervuarit. Si pasojë, punimet e propozuara të rehabilitimit nuk do të kërkojnë përvetësim toke, zhvendosje fizike, zhvendosje ekonomike ose kufizime për qasje në tokë dhe resurse.
Palët kryesore të interesit të lidhura me nënprojekt janë: KRU Prishtina, Komuna e Graçanicës, Komuna e Prishtinës, komunitetet lokale, përdoruesit e ujit, nënprojekt punëtorët dhe institucionet rregullatore përkatëse.
Punimet e rehabilitimit pritet të gjenerojnë mundësi të përkohshme punësimi gjatë zbatimit dhe të kontribuojnë në përmirësimin e besueshmërisë, sigurisë dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve rajonale të furnizimit me ujë në planin afatgjatë.




3.6 Kushtet ekzistuese të sigurisë së digës
Vlerësimet e sigurisë së digave dhe hulumtimet teknike të ndërmarra në kuadër të Projektit FLOWS identifikuan një numër ndërhyrjesh prioritare për të mbështetur funksionimin e vazhdueshëm të sigurt dhe besueshmërinë afatgjatë të Digës së Badovcit dhe infrastrukturës së saj përkatëse.
Hulumtimet identifikuan nevojën për përmirësime në sistemet e monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e vrimave të kullimit për të përmirësuar kontrollin e rrjedhjeve dhe për të zvogëluar migrimin e mundshëm të materialeve të imëta nga zonat e bazamentit, Rehabilitimi i elementeve të degraduara prej betoni të shkarkuesit të digës, rehabilitimin e pajisjeve elektromekanike dhe hidromekanike, si dhe përfundimin e sistemeve të instrumenteve të monitorimit.
Masat e propozuara të rehabilitimit janë përzgjedhur për të adresuar këto mangësi të identifikuara dhe për të forcuar sigurinë e digës, aftësinë e monitorimit të rrjedhjeve, besueshmërinë operacionale dhe performancën afatgjatë të digës dhe infrastrukturës përkatëse të furnizimit me ujë.
Nënprojekti i propozuar është projektuar posaçërisht për të adresuar këto nevoja prioritare të sigurisë së digës, duke ruajtur funksionimin normal të rezervuarit dhe të objekteve të furnizimit me ujë që lidhen me të gjatë zbatimit.
4. RREZIQET DHE NDIKIMET MJEDISORE DHE SOCIALE
4.1 Përmbledhje
Punimet e propozuara të rehabilitimit janë të kufizuara në aktivitete riparimi, zëvendësimi, përmirësimi dhe instalimi brenda gjurmës operative të Digës së Badovcit. Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e rezervuarit, modifikimin e argjinaturës së digës, rritjen e kapacitetit të magazinimit, ndërtimin e infrastrukturës së re jashtë gjurmës ekzistuese ose përvetësimin e tokës shtesë.
Aktivitetet e planifikuara përfshijnë përmirësimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e vrimave të kullimit dhe kulluesve subhorizontalë, rehabilitimi të betonit të kapërderdhësit, rehabilitimin e sistemeve të sigurisë elektromekanike dhe hidromekanike, si dhe përfundimin e instrumenteve të monitorimit.
Duke pasur parasysh natyrën dhe shkallën e punimeve të propozuara, ndikimet mjedisore dhe sociale pritet të jenë të përkohshme, të lokalizuara dhe kryesisht të kufizuara në fazën e ndërtimit. Shumica e ndikimeve mund të menaxhohen në mënyrë efektive përmes zbatimit të praktikave të mira të ndërtimit, masave të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe masave zbutëse të përcaktuara në këtë PMMS.
Në të njëjtën kohë, nënprojekti pritet të gjenerojë përfitime të konsiderueshme afatgjata përmes monitorimit të përmirësuar të rrjedhjeve, kontrollit të shtuar të rrjedhjeve, besueshmërisë së përmirësuar të sistemeve të monitorimit dhe menaxhimit të forcuar të sigurisë së digave.
4.2 Rreziqet dhe Ndikimet Mjedisore
4.2.1 Emetimet e pluhurit
Emetime të përkohshme pluhuri mund të gjenerohen gjatë aktiviteteve të shpimit, punimeve të rehabilitimit të betonit, transportit të materialeve dhe lëvizjes së pajisjeve të ndërtimit. Pluhuri mund të gjenerohet gjithashtu gjatë ngarkimit, shkarkimit dhe trajtimit të materialeve të ndërtimit.
Gjenerimi i pluhurit mund të ndikojë te punëtorët e nënprojektit, zonat operative aty pranë brenda objektit të digës dhe, në një masë më të vogël, te vendbanimet aty pranë, veçanërisht te Kishnica. Masat për shtypjen e pluhurit, duke përfshirë ujitjen e sipërfaqeve të ekspozuara dhe zonave të punës gjatë kushteve të thata dhe me erë, do të zbatohen sipas nevojës për të minimizuar gjenerimin dhe shpërndarjen e pluhurit.
Për shkak të shkallës së kufizuar dhe natyrës lokale të punimeve, ndikimet në cilësinë e ajrit të ambientit pritet të jenë të përkohshme dhe të kufizuara kryesisht në zonat e menjëhershme të punës.
Nuk parashikohen ndikime të rëndësishme afatgjata në cilësinë e ajrit.
4.2.2 Zhurma dhe Vibrimi
Aktivitetet e ndërtimit që përfshijnë shpimin, riparimin e betonit, instalimin e pajisjeve, zëvendësimin e valvulave dhe funksionimin e makinerive të ndërtimit mund të gjenerojnë rritje të përkohshme të niveleve të zhurmës.
Receptorët e mundshëm përfshijnë punëtorët e nënprojektit, personelin operativ të digës dhe vizitorët brenda kompleksit të digës. Duke pasur parasysh kohëzgjatjen e kufizuar të aktiviteteve të rehabilitimit dhe mungesën e zhvillimit të dendur të banimit në afërsi të menjëhershme, ndikimet pritet të jenë të përkohshme dhe të lokalizuara.
Nuk parashikohen ndikime të rëndësishme nga dridhjet.
4.2.3 Rreziqet e Cilësisë së Ujit
Rezervuari i Badovcit është receptori më i ndjeshëm mjedisor i lidhur me nënprojektin. Aktivitetet e ndërtimit të ndërmarra brenda ose pranë strukturave hidraulike mund të krijojnë rreziqe të lirimit aksidental të mbetjeve të shpimit, llumit, materialeve të llaçit, mbeturinave të betonit, sedimenteve, karburanteve, vajrave, lubrifikantëve, veshjeve, tretësve ose substancave të tjera në rezervuar.
Edhe pse aktivitetet e propozuara nuk përfshijnë modifikime në kapacitetin e rezervuarit, shkallët e nxjerrjes së ujit ose regjimet operative, mbrojtja e cilësisë së ujit të rezervuarit mbetet një konsideratë kyçe mjedisore gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.
4.2.4 Shpimi i ujërave të ndotura dhe slurri i betonit
Operacionet e shpimit dhe punimet e rehabilitimit të betonit mund të gjenerojnë ujëra të zeza, llum dhe rrjedhje të ngarkuar me sedimente.
Menaxhimi jo i duhur i këtyre materialeve mund të ndikojë në sistemet e kullimit aty pranë dhe potencialisht në cilësinë e ujit të rezervuarit. Duke pasur parasysh rëndësinë e Rezervuarit të Badovcit si resurs  uji të pijshëm, kërkohet menaxhim i kujdesshëm i ujërave të zeza dhe i llumit gjatë gjithë zbatimit.
Ndikimet e parashikuara janë të përkohshme dhe mund të menaxhohen në mënyrë efektive përmes zbatimit të masave të përmbajtjes dhe mbledhjes.
4.2.5 Gjenerimi i Mbetjeve të Ndërtimit
Zbatimi i punimeve të rehabilitimit do të gjenerojë lloje të ndryshme të mbetjeve të ndërtimit. Rrjedhat e mbetjeve pritet të përfshijnë mbeturina betoni nga punimet e rehabilitimit të derdhjes, skrap metali nga zëvendësimi i tubave dhe valvulave, materiale paketimi, mbetje kabllosh dhe mbetje të gjeneruara gjatë punimeve të instrumentimit dhe puniumeve elektrike.
Trajtimi, ruajtja ose asgjësimi i papërshtatshëm i mbetjeve të ndërtimit mund të rezultojë në ndikime të lokalizuara mjedisore, duke përfshirë shqetësime vizuale, ndotje të tokës dhe ndotje të mundshme të ujërave të rezervuarëve.
Ndikimet e parashikuara pritet të jenë të përkohshme, të lokalizuara dhe të kthyeshme.
4.2.6 Mbetjet nga shpimet dhe materialet e gërmuara
Instalimi i piezometrave, vrimave të kullimit dhe kulluesve sub-horizontalë do të gjenerojë prerje shpimi, fragmente shkëmbinjsh dhe mbetje të tjera shpimi.
Nëse nuk menaxhohen siç duhet, mbetjet e shpimit mund të shpërndahen në zonat përreth ose të hyjnë në sistemet e kullimit dhe në trupat ujorë. Asgjësimi i papërshtatshëm mund të ndikojë gjithashtu në pastërtinë e vendit dhe të krijojë ndikime lokale mjedisore.
Ndikimet pritet të jenë të përkohshme dhe të menaxhueshme përmes procedurave të duhura të mbledhjes, ruajtjes dhe asgjësimit.

4.2.7 Menaxhimi i Materialeve të Rrezikshme dhe Kimikateve
Disa aktivitete rehabilitimi do të përfshijnë përdorimin e produkteve kimike dhe materialeve potencialisht të rrezikshme, duke përfshirë materiale për llaç, produkte epoksi, rrëshira poliuretani, produkte mbrojtëse nga korrozioni, bojëra, tretës, lubrifikantë dhe agjentë pastrimi.
Rreziqe mund të lindin gjatë transportit, magazinimit, trajtimit dhe aplikimit të këtyre materialeve. Derdhjet aksidentale, rrjedhjet ose asgjësimi i papërshtatshëm mund të rezultojnë në ndotje të tokës, resurse ujore dhe zonave të punës, si dhe rreziqe për shëndetin dhe sigurinë për punëtorët.
Duke pasur parasysh vendndodhjen e punimeve brenda një impianti operativ të ujit të pijshëm, kërkohet menaxhim i kujdesshëm i materialeve të rrezikshme gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.

4.2.8 Mbetje të Rrezikshme dhe Elektronike
Zëvendësimi dhe instalimi i instrumenteve të monitorimit, pajisjeve elektrike, sensorëve, komponentëve të komunikimit dhe sistemeve të lidhura mund të gjenerojë sasi të kufizuara të mbeturinave elektronike.
Përveç kësaj, aktivitetet e rehabilitimit mund të gjenerojnë rrjedha të rrezikshme mbetjesh, siç janë kontejnerët e kontaminuar, absorbuesit e përdorur, mbetjet e bojës, kontejnerët e zbrazët të kimikateve dhe mbetjet e gjeneruara nga aktivitetet e reagimit ndaj derdhjeve.
Menaxhimi jo i duhur i mbeturinave të rrezikshme dhe elektronike mund të krijojë rreziqe për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Megjithatë, sasitë e gjeneruara pritet të jenë të kufizuara dhe të menaxhueshme përmes procedurave të duhura të trajtimit dhe asgjësimit.

4.3 Rreziqet dhe Ndikimet Sociale
4.3.1 Rreziqet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
Shëndeti dhe siguria në punë (SHSP) përfaqëson rrezikun më të rëndësishëm shoqëror që lidhet me nënprojektin. Punëtorët mund të ekspozohen ndaj një sërë rreziqesh profesionale, duke përfshirë:
· Operacionet e shpimit dhe pajisjet rrotulluese;
· Puna në lartësi;
· Hyrje në hapësirë ​​të kufizuar brenda galerive dhe strukturave të daljeve;
· Rreziqe elektrike;
· Operacionet e transportit dhe ngritjes manuale;
· Ekspozimi ndaj pluhurit, zhurmës dhe dridhjeve;
· Ekspozimi ndaj kimikateve, materialeve të llaçit, rrëshirave dhe tretësve;
· Rrëshqitje, pengime dhe rrëzime brenda zonave operative.
· Punëtorët mund të jenë gjithashtu të ekspozuar ndaj rreziqeve që lidhen me mjediset e punës me hapësirë ​​të kufizuar brenda galerive, dhomave të valvulave dhe strukturave të daljes, ku ventilimi, qasja dhe rregullimet e evakuimit në raste emergjente kërkojnë vëmendje të veçantë.
Moszbatimi i procedurave të duhura të shëndetit dhe sigurisë në punë mund të rezultojë në lëndime, aksidente ose ndikime shëndetësore që prekin punëtorët dhe kontraktorët. Prandaj, zbatimi efektiv i masave të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë do të jetë thelbësor gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.
4.3.2 Rreziqet e Shëndetit dhe Sigurisë së Komunitetit
Punimet e rehabilitimit do të zbatohen brenda zonës operative të Digës së Badovcit dhe nuk pritet të ndikojnë drejtpërdrejt në komunitetet përreth.

Megjithatë, gjatë zbatimit të nënprojektit mund të lindin rreziqe të caktuara për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit, duke përfshirë:
· Qasje e paautorizuar në zonat aktive të punës;
· Lëvizja e automjeteve dhe pajisjeve të ndërtimit;
· Derdhjet aksidentale që ndikojnë në cilësinë e ujit të rezervuarit;
· Ndërprerje të përkohshme operative;
· Rreziqet që lidhen me funksionimin e vazhdueshëm të infrastrukturës kritike të furnizimit me ujë gjatë punimeve të rehabilitimit.
Ndikimet në komunitet pritet të jenë të kufizuara, të përkohshme dhe të lokalizuara..
4.3.3 Puna dhe Kushtet e Punës
Nënënprojekti do të përfshijë punëtorë të drejtpërdrejtë, punëtorë të kontraktuar dhe personel mbikëqyrës të angazhuar në zbatimin e aktiviteteve të rehabilitimit.
Rreziqet e mundshme që lidhen me punën përfshijnë:
· Menaxhim joadekuat i shëndetit dhe sigurisë në punë;
· Trajnim dhe ndërgjegjësim i pamjaftueshëm i punëtorëve;
· Mungesa e procedurave efektive të ankesave të punëtorëve;
· Mosrespektimi i legjislacionit të punës dhe kërkesave kontraktuale;
· Mbikëqyrje e pamjaftueshme e personelit të kontraktorit.
Procedurat e duhura të menaxhimit të punëtorëve, programet e trajnimit, mekanizmat e ankesave dhe masat e shëndetit dhe sigurisë në punë do të zbatohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së nënprojektit.
5. MASAT ZBUTËSE MJEDISORE DHE SOCIALE
5.1 Të përgjithshme
Masat zbutëse të paraqitura në këtë kapitull janë zhvilluar për të shmangur, minimizuar, zvogëluar ose menaxhuar rreziqet dhe ndikimet mjedisore dhe sociale të identifikuara në Kapitullin 4. Masat janë hartuar në përputhje me hierarkinë e zbutjes dhe janë në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi dhe Standardet Mjedisore dhe Sociale (SMS) të Bankës Botërore.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e të gjitha masave zbutëse gjatë fazës së ndërtimit, ndërsa Inxhinieri Mbikëqyrës, KRU Prishtina dhe Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) do të jenë përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë dhe sigurimin e zbatimit efektiv të kërkesave të PMMS-së.
Masat zbutëse përqendrohen në rreziqet kryesore mjedisore dhe sociale që lidhen me punimet e rehabilitimit, duke përfshirë aktivitetet e shpimit, menaxhimin e mbeturinave, kontrollin e pluhurit dhe zhurmës, mbrojtjen e resurseve ujore, menaxhimin e materialeve të rrezikshme, shëndetin dhe sigurinë në punë, kushtet e punës, shëndetin dhe sigurinë e komunitetit, mbrojtjen e infrastrukturës së digës dhe mirëmbajtjen e operacioneve të sigurta të digës gjatë zbatimit.
.
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	Tabela 5-1. Masat zbutëse mjedisore dhe sociale

	Burimi i Ndikimit
	
Masat zbutëse

	Përgjegjësia
	Kostoja e parashikuar

	Cilësia e ajrit dhe emetimet e pluhurit– Pluhuri i gjeneruar gjatë aktiviteteve të shpimit, rehabilitimit të betonit, trajtimit të materialeve dhe transportit.
	· Spërkatja me ujë duhet të bëhet gjatë kushteve të thata dhe me erë.
· Materialet që gjenerojnë pluhur duhet të mbulohen gjatë transportit dhe magazinimit.
· Zonat e punës duhet të pastrohen rregullisht.
· Kufizimet e shpejtësisë së automjeteve duhet të vendosen dhe të zbatohen brenda zonave të punës.
· Punëtorët duhet të përdorin pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes kur është e nevojshme.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Emetimet e shkarkimit të gazrave–Emetimet nga makineritë e ndërtimit, pajisjet e shpimit, gjeneratorët dhe automjetet.
	· Pajisjet e ndërtimit duhet të mirëmbahen dhe të operohen rregullisht sipas specifikimeve të prodhuesit.
· Duhet të shmanget puna e panevojshme e motorit në bosht.
· Pajisjet me emetime të tepërta duhet të hiqen nga shërbimi derisa të riparohen.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Zhurma dhe Dridhja –Zhurma e gjeneruar nga shpimi, rehabilitimi i betonit, instalimi i pajisjeve dhe funksionimi i makinerive.
	· Aktivitetet e zhurmshme duhet të kufizohen në orët e punës gjatë ditës, aty ku është e mundur.
· Pajisjet duhet të mirëmbahen siç duhet dhe të pajisen me silenciatorë kur është e nevojshme.
· Punëtorët e ekspozuar ndaj niveleve të larta të zhurmës duhet të pajisen me mbrojtëse për dëgjimin.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Cilësia e Ujit –Lëshim aksidental i mbetjeve të shpimit, llumit, materialeve të llaçit, mbeturinave të betonit, karburanteve, vajrave, lubrifikantëve, veshjeve ose kimikateve në Rezervuarin e Badovcit.
	· Masat e përmbajtjes fizike do të zbatohen aty ku është e nevojshme.
· Zonat e magazinimit të karburantit dhe kimikateve duhet të vendosen larg trupave ujorë dhe të pajisen me izolim sekondar.
· Kitat për derdhje duhet të jenë të disponueshme në të gjitha vendet e punës.
· Çdo derdhje duhet të raportohet menjëherë, të mbahet dhe të pastrohet.
· Hedhja e drejtpërdrejtë e mbeturinave në rezervuar është e ndaluar.
· Asnjë aktivitet furnizimi me karburant, mirëmbajtja e pajisjeve, pastrimi i pajisjeve, përgatitja e llaçit ose përzierja e kimikateve nuk duhet të ndërmerret pranë bregut të rezervuarit, strukturave të marrjes së ujit ose kanaleve të kullimit të lidhura me rezervuarin.
· Kontraktorit i ndalohet rreptësisht të lejojë që substanca të rrezikshme të hyjnë në rezervuar ose në rrjedhën e poshtme të lumit Graçanka.
· Grumbullimi i materialeve të gërmuara, prerjeve të shpimeve ose mbeturinave nuk duhet të lejohet brenda zonave ku rrjedhjet mund të arrijnë në rezervuar ose në kanalet e kullimit të lidhura me rezervuarin.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Mbeturinat e ngurta– Mbeturinat e gjeneruara nga punimet e rehabilitimit të betonit, tubat e hequra, valvulat, përbërësit metalikë, materialet e paketimit dhe aktivitetet e ndërtimit.
	· Duhet të zbatohet një Plan për Menaxhimin e Mbeturinave. Mbeturinat e ndërtimit duhet të ndahen në burim.
· Skrapi i metaleve, tubat dhe valvulat e hequra duhet të mblidhen veçmas dhe të transferohen për riciklim, aty ku është e mundur.
· Mbeturinat duhet të ruhen në zona të caktuara dhe të asgjësohen nëpërmjet operatorëve të licencuar të mbeturinave.
· Duhet të mbahen të dhëna për transferimin e mbeturinave.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Operacionet e shpimit –Humbje e lëngjeve të shpimit, shkarkim i pakontrolluar ose paqëndrueshmëri e pusit.



	· Punimet e shpimit duhet të kryhen në përputhje me deklaratat e metodave të miratuara.
· Puset duhet të sigurohen kur nuk janë të mbikëqyrura.
· Çdo humbje e lëngjeve të shpimit ose kushte të papritura të tokës duhet t'i raportohet menjëherë Inxhinierit Mbikëqyrës.

	

Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Mbetjet e shpimit– Prerjet e shpimit dhe materialet e gërmuara të gjeneruara gjatë instalimit të piezometrave, vrimave të kullimit dhe kulluesve sub-horizontalë.
	· Prerjet e shpimit duhet të mblidhen dhe të ruhen përkohësisht në zona të caktuara.
· Asgjësimi duhet të kryhet në vende të miratuara në përputhje me kërkesat përkatëse.
· Shkarkimi i mbetjeve të shpimit në rezervuar, sisteme kullimi ose rrjedha ujore është i ndaluar.
· Zonat e punës do të restaurohen pas përfundimit të aktiviteteve të shpimit.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Shpimi i ujërave të ndotura dhe llumit –Ujëra të ndotura, lëngje shpimi dhe llum betoni i gjeneruar gjatë punimeve të shpimit dhe rehabilitimit.
	· Ujërat e ndotura dhe llumi duhet të mblidhen dhe menaxhohen në mënyrë të kontrolluar.
· Shkarkimi i drejtpërdrejtë në rezervuar, sisteme kullimi ose rrjedha ujore është i ndaluar.
· Masat e kontrollit të sedimenteve duhet të zbatohen kur është e nevojshme.
· Procedurat e mbledhjes dhe asgjësimit duhet të përcaktohen para fillimit të punimeve.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Menaxhimi i Materialeve të Rrezikshme –Ruajtja dhe përdorimi i materialeve për llaç, produkteve epoksi, rrëshirave poliuretani, bojrave, tretësve, lubrifikantëve dhe substancave të tjera të rrezikshme.
	· Fletët e të Dhënave të Sigurisë (FDS) duhet të jenë të disponueshme në vend.
· Materialet e rrezikshme duhet të ruhen në zona të caktuara dhe të sigurta me izolim sekondar.
· Vetëm personeli i trajnuar duhet të merret me substanca të rrezikshme.
· Materialet duhet të menaxhohen në përputhje me rekomandimet e prodhuesit.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Mbeturinat e Rrezikshme –Gjenerimi i kontenierëve të kontaminuar, absorbuesve të përdorur, mbetjeve të ngjyrës, tretësve të përdorur dhe paketimeve kimike.
	· Mbeturinat e rrezikshme duhet të mblidhen, etiketohen dhe ruhen veçmas në vende të sigurta.
· Mbeturinat e rrezikshme duhet të transferohen vetëm te operatorët e licencuar të menaxhimit të mbetjeve.
· Përzierja e mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme është e ndaluar.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Mbeturinat Elektronike –Zëvendësimi dhe instalimi i instrumenteve të monitorimit, sensorëve, kabllove dhe komponentëve elektrikë.
	· Mbeturinat elektronike duhet të mblidhen veçmas dhe të transferohen në objekte të autorizuara për riciklim ose asgjësim.
· Duhet të mbahen të dhëna për menaxhimin dhe asgjësimin e mbeturinave elektronike.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Magazinimi i Përkohshëm i Materialeve dhe Pajisjeve –Magazinimi i tubave, valvulave, pajisjeve të shpimit, instrumenteve të monitorimit dhe materialeve të ndërtimit.
	· Materialet duhet të ruhen vetëm në zonat e caktuara të miratuara nga KRU Prishtina.
· Zonat e magazinimit duhet të vendosen jashtë shtigjeve të kullimit që të çojnë në rezervuar.
· Magazinimi nuk duhet të pengojë qasje në objektet operative, sistemet e monitorimit, rrugët e inspektimit ose rrugët e qasjes emergjente.
· Praktikat e mira të mirëmbajtjes së shtëpisë duhet të respektohen në çdo kohë.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Infrastruktura e digave dhe mjedisi operativ –Dëmtim i strukturave ekzistuese hidraulike, sistemeve të monitorimit ose objekteve operative gjatë punimeve të rehabilitimit.
	· Të gjitha punimet duhet të kryhen në përputhje me projektet teknike të miratuara, deklaratat e metodës dhe kërkesat e mbikëqyrjes.
· Sistemet ekzistuese të monitorimit duhet të mbeten funksionale sa herë që është e mundur.
· Çdo dëmtim i papritur duhet t'i raportohet menjëherë Inxhinierit Mbikëqyrës dhe KRU Prishtina.
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Sistemet e Monitorimit dhe Instrumentimit të Kullimit –Mosfunksionim ose dëmtim i mundshëm i sistemeve të monitorimit gjatë aktiviteteve të instalimit dhe komisionimit.
	· Instalimi dhe vënia në punë duhet të kryhen nga personel i kualifikuar.
· Testimi funksional, kalibrimi dhe verifikimi i instrumenteve duhet të përfundojnë para pranimit të punimeve.
· Të dhënat e monitorimit duhet të rishikohen për të verifikuar funksionimin e duhur të sistemet dhe instrumentet e monitorimit të rrjedhjeve.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Trafiku dhe Transporti– Dorëzim tubash, valvulash, pajisjesh monitorimi, pajisjesh shpimi dhe materialesh ndërtimi.
	· Lëvizjet e automjeteve duhet të planifikohen dhe menaxhohen për të minimizuar rreziqet për sigurinë dhe mjedisin.
· Ngarkesat duhet të sigurohen siç duhet gjatë transportit.
· Shoferët duhet të zbatojnë rregulloret përkatëse të trafikut dhe kufijtë e shpejtësisë në vend.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Siguria e Komunitetit– Rreziqet që lidhen me punimet e rehabilitimit brenda një objekti operativ të furnizimit me ujë.
	· Qasja në zonat aktive të punës duhet të kufizohet nëpërmjet rrethojës, barrierave dhe sinjalistikës paralajmëruese.
· Aktivitetet e ndërtimit do të koordinohen me KRU Prishtina për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të objektit.
· Vizitorët dhe personat e paautorizuar nuk lejohen të hyjnë në zonat e punës.
· Një mekanizëm ankesash do të jetë i disponueshëm për palët e interesit të prekura.
	Kontraktori / EMP / KRU Prishtinë
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit– Ndikimet e mundshme që rrjedhin nga derdhjet aksidentale, aktivitetet e shpimit ose ndërprerja e funksionimit të digës.
	· Aktivitetet e ndërtimit duhet të planifikohen dhe zbatohen për të shmangur ndikimet në shërbimet e furnizimit me ujë.
· Duhet të përcaktohen procedura emergjente për të adresuar derdhjet aksidentale, incidentet ose ndërprerjet operative.
· Kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Inxhinierin Mbikëqyrës dhe KRU Prishtina për çdo incident që mund të ndikojë në sigurinë publike ose cilësinë e ujit.
	Kontraktori / KRU Prishtina
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Shëndeti dhe Siguria në Punë (SHSP)– Operacione shpimi, punë në lartësi, hyrje në hapësira të mbyllura, operacione ngritjeje, punime elektrike dhe ekspozim ndaj materialeve të rrezikshme.
	· Duhet të përgatitet dhe të zbatohet një Plan i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SHSP) specifik për vendin.
· Duhet të sigurohen dhe të përdoren në çdo kohë PPE të përshtatshme.
· Procedurat e punës në lartësi, lejet e hyrjes në hapësira të mbyllura, procedurat e bllokimit/etiketimit, planet e ngritjes dhe procedurat e sigurisë gjatë shpimit duhet të zbatohen aty ku është e aplikueshme.
· Punimet elektrike të lidhura me EM&HSS duhet të kryhen vetëm nga personel i kualifikuar.
· Pajisjet e ndihmës së shpejtë dhe personeli i trajnuar i ndihmës së shpejtë duhet të jenë të disponueshme në vend.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Hyrja në Hapësirë ​​të Mbyllur – Aktivitete brenda galerive, dhomave të valvulave dhe strukturave të daljes.
	· Do të zbatohet një sistem lejesh hyrjeje në hapësira të mbyllura.
· Testet atmosferike do të kryhen para hyrjes dhe periodikisht gjatë punimeve, kur është e nevojshme.
· Duhet të jenë në dispozicion ventilim i përshtatshëm, sisteme komunikimi, pajisje shpëtimi dhe personel i trajnuar shpëtimi.
· Asnjë punë në hapësirë ​​të kufizuar nuk duhet të kryhet nga një punëtor i vetëm.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Shqetësime për shëndetin e punëtorëve– Ekspozimi ndaj pluhurit, zhurmës, dridhjeve, aktiviteteve të shpimit, kimikateve dhe kushteve të rënda të punës fizike.
	· Punëtorët duhet të marrin trajnime sigurie specifike për detyrën dhe informacion mbi rreziqet në vendin e punës.
· Duhet të sigurohen dhe mirëmbahen PPE të përshtatshme.
· SDS duhet të jetë e disponueshme për të gjitha substancat e rrezikshme të përdorura në vend.
· Duhet të sigurohen ujë i pijshëm, ambiente sanitare dhe zona pushimi të mjaftueshme.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Kodi i Sjelljes të Punëtorëve dhe Menaxhimi i Punës
	· Të gjithë punëtorët duhet të marrin trajnim hyrës në vend përpara fillimit të punës.
· Një Kod Sjelljeje për Punëtorët duhet të zbatohet dhe të nënshkruhet nga i gjithë personeli.
· Kontraktorët duhet të zbatojnë legjislacionin në fuqi të punës dhe të sigurojnë mundësi të barabarta, mosdiskriminim dhe trajtim të drejtë të punëtorëve.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Mekanizmi i Ankesave të Punëtorëve
	· Një mekanizëm për ankesat e punëtorëve duhet të krijohet dhe t'u komunikohet të gjithëve punëtorëve të nënprojektit.
· Ankesat duhet të regjistrohen, shqyrtohen dhe zgjidhen në kohën e duhur.
· Duhet të mbahen të dhëna për ankesat dhe veprimet korrigjuese.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Gatishmëria dhe Reagimi ndaj Emergjencave
	· Kontraktori duhet të përgatisë dhe zbatojë një Plan Gatishmërie dhe Reagimi ndaj Emergjencave.
· Informacioni i kontaktit për emergjenca, procedurat e evakuimit, pajisjet e shpëtimit, materialet për reagim ndaj derdhjeve dhe masat për reagim ndaj emergjencave duhet të jenë të disponueshme në vend.
· Procedurat e emergjencës duhet të përfshijnë procedurat e reagimit ndaj derdhjeve për shkarkimet aksidentale që ndikojnë në cilësinë e ujit të rezervuarit.
· Stërvitjet e emergjencës do të kryhen periodikisht gjatë gjithë zbatimit të punimeve.
	Kontraktori
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Operacioni i digës– Ndërprerje e përkohshme e funksionimit të digës, sistemeve të monitorimit ose infrastrukturës hidraulike gjatë punimeve të rehabilitimit.
	· Aktivitetet e rehabilitimit duhet të planifikohen dhe koordinohen me KRU Prishtina për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të digës dhe sistemit të furnizimit me ujë.
· Çdo mbyllje e përkohshme ose kufizim operativ duhet të miratohet paraprakisht dhe të zbatohet në përputhje me procedurat operative të dakorduara.
· Funksionet kritike të digës do të mbeten funksionale gjatë gjithë periudhës së ndërtimit, sa herë që është e praktikueshme.
	Kontraktori / KRU Prishtinë / Inxhinieri Mbikëqyrës
	Përfshirë në PP të Kontraktorit

	Defekte të identifikuara rishtazi– Zbulimi i mangësive strukturore, hidraulike, gjeoteknike ose operacionale të paidentifikuara më parë gjatë punimeve të rehabilitimit.
	· Çdo defekt ose shqetësim i sapo identifikuar duhet t'i raportohet menjëherë Inxhinierit Mbikëqyrës dhe KRU Prishtina.
· Do të ndërmerren vlerësime të përshtatshme teknike për të përcaktuar rëndësinë dhe për të identifikuar masat korrigjuese.
· Aktivitetet e rehabilitimit në zonën e prekur do të pezullohen kur është e nevojshme derisa të merren vesh veprimet e duhura.
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / KRU Prishtinë
	Përfshirë në PP të Kontraktorit






6. PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL
6.1 Objektivat e Monitorimit
Objektivi i programit të monitorimit është të verifikojë zbatimin efektiv të masave zbutëse të përcaktuara në Kapitullin 5 dhe të sigurojë që rreziqet mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë (SHSP) dhe të sigurisë së digave të lidhura me punimet e rehabilitimit të menaxhohen në mënyrë adekuate gjatë gjithë kohës së zbatimit të nënprojektit.
Aktivitetet e monitorimit do të ndërmerren nga Kontraktori, do të mbikëqyren nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe do të rishikohen nga KRU Prishtina dhe Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP), sipas rastit. Rezultatet e monitorimit do të dokumentohen dhe mirëmbahen si pjesë e të dhënave të menaxhimit mjedisor dhe social të nënprojekteve dhe do t'i vihen në dispozicion Bankës Botërore me kërkesë.
Theks i veçantë do t'i kushtohet aktiviteteve të monitorimit që lidhen me punimet e shpimit, mbrojtjen e cilësisë së ujit të rezervuarit, instalimin dhe komisionimin e instrumenteve të monitorimit, zbatimin e masave të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe mirëmbajtjen e funksionimit të sigurt të digës gjatë gjithë periudhës së rehabilitimit.















6.2 Plani i Monitorimit Mjedisor dhe Social
	Parametri që do të monitorohet
	Metoda e Monitorimit
	Vendndodhja
	Frekuenca
	
Përgjegjësia


	Gjenerimi i pluhurit dhe efektiviteti i masave të shtypjes së pluhurit
	Inspektimi vizual i zonave të punës dhe praktikat e kontrollit të pluhurit
	Zonat aktive të punës
	Ankesa javore dhe pas javore
	Kontraktori

	Emetimet e automjeteve dhe pajisjeve
	Inspektimi vizual dhe shqyrtimi i të dhënave të mirëmbajtjes
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Nivelet e zhurmës dhe zbatimi i masave të kontrollit të zhurmës
	Inspektime në vend dhe matje në vend, kur është e nevojshme
	Zonat aktive të punës
	Javore
	Kontraktori

	Ndarja e mbeturinave dhe ruajtja e përkohshme
	Inspektimi i zonave të magazinimit të mbeturinave dhe praktikave të trajtimit të mbeturinave
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Regjistrat e asgjësimit të mbeturinave
	Rishikimi i shënimeve të transferimit të mbeturinave dhe dokumentacionit të asgjësimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori / EMP

	Menaxhimi i mbetjeve të shpimit
	Inspektimi i praktikave të mbledhjes, ruajtjes dhe asgjësimit
	Vendet e shpimit
	Çdo ditë gjatë punimeve të shpimit
	Kontraktori

	Menaxhimi i ujërave të ndotura dhe llumit të shpimit
	Inspektimi i masave të përmbajtjes, mbledhjes dhe asgjësimit
	Zonat e shpimit dhe të rehabilitimit
	Çdo ditë gjatë aktiviteteve përkatëse
	Kontraktori

	Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
	Inspektimi i të dhënave të magazinimit dhe asgjësimit të mbetjeve të rrezikshme
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Menaxhimi i mbeturinave elektronike
	Rishikimi i të dhënave të mbledhjes, ruajtjes dhe asgjësimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Masat e mbrojtjes së cilësisë së ujit
	Inspektimi i masave të përmbajtjes, praktikave të mirëmbajtjes dhe rregullimeve të mbrojtjes së rezervuarit
	Rezervuari dhe zonat e punës
	Javore
	Kontraktor / Inxhinieri Mbikëqyrësi / KRU Prishtinë

	Cilësia e ujit të papërpunuar
	Rishikimi i të dhënave rutinë të monitorimit të cilësisë së ujit të papërpunuar dhe hulumtimi i çdo ndryshimi që mund të lidhet me aktivitetet e ndërtimit.
	Zona hyrëse e rezervuarit
	Javore gjatë ndërtimit dhe sipas nevojës
	KRU Prishtinë / Inxhinieri Mbikëqyrës


	Dëshmi të derdhjeve, rrjedhjeve ose lëshimeve aksidentale
	Inspektimi i magazinimit të karburantit, magazinimit të kimikateve dhe zonave të punës
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Sociale

	Përdorimi i pajisjeve personale mbrojtëse (PPE)
	Inspektime në vend
	Zonat e punës
	Çdo ditë
	Kontraktori

	Përputhshmëria me kërkesat e Shëndetit dhe Sigurisë
	Inspektimet e sigurisë dhe sigurimi i mjeteve
	Vend punishte
	Çdo ditë
	Kontraktori

	Procedurat e sigurisë gjatë shpimit
	Inspektime në vend dhe shqyrtim i lejeve të punës
	Vendet e shpimit
	Çdo ditë gjatë punimeve të shpimit
	Kontraktori

	Lejet për punë në lartësi dhe lejet për hapësira të kufizuara
	Rishikimi i të dhënave të lejeve
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Induksioni dhe trajnimi i punëtorëve
	Rishikimi i të dhënave të trajnimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Mekanizmi i ankesave të punëtorëve
	Rishikimi i regjistrit të ankesave
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Zbatimi i Kodit të Sjelljes së Punëtorëve
	Rishikimi i të dhënave të nënshkruara dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Masat e sigurisë së komunitetit (sinjalistikë, barriera dhe kontroll i qasjes)
	Inspektimi i vendit
	Zonat e punës
	Javore
	Kontraktori

	Ankesat e komunitetit
	Rishikimi i regjistrit të ankesave dhe të dhënave të zgjidhjes së tyre
	Zona e nënprojektit
	Mujore
	EMP

	Menaxhimi i qasjes dhe kufizimet
	Inspektimi i rregullimeve të qasjes dhe rrugëve funksionale të qasjes
	Lehtësirat e digës
	Javore
	Kontraktori / KRU Prishtina

	Marrëveshjet e gatishmërisë për emergjenca
	Inspektimi i pajisjeve të emergjencës dhe rregullimeve të reagimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Aksidente dhe incidente në punë
	Rishikimi i të dhënave të incidenteve dhe veprimet korrigjuese


	Vend punishte
	Mujore dhe sipas nevojës
	Kontraktori / EMP

	Siguria e digës dhe monitorimi operativ

	Vazhdimësia e funksionimit të digës gjatë punimeve të rehabilitimit
	Takime koordinuese dhe inspektime në vend
	Lehtësirat e digës
	Javore
	KRU Prishtinë / Inxhinieri Mbikëqyrës

	Funksionaliteti i sistemeve ekzistuese të monitorimit të rrjedhjeve
	Rishikimi i të dhënave të monitorimit dhe statusit operativ
	Lehtësirat e monitorimit të digave
	Javore
	KRU Prishtina

	Instalimi dhe funksionimi i piezometrave të rinj
	Verifikimi i të dhënave të instalimit dhe testet e funksionalitetit
	Lehtësirat e monitorimit të digave
	Gjatë instalimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / KRU Prishtinë

	Instalimi dhe performanca e vrimave të kullimit
	Rishikimi i të dhënave të ndërtimit dhe inspektimet në terren
	Lehtësirat e digës
	Gjatë ndërtimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / KRU Prishtinë

	Instalimi dhe performanca e instrumenteve të monitorimit
	Verifikimi i të dhënave të kalibrimit, testimit dhe komisionimit
	Lehtësirat e monitorimit të digave
	Gjatë instalimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / KRU Prishtinë

	Kufizime dhe mbyllje të përkohshme operative
	Rishikimi i lejeve të punës dhe i të dhënave operative
	Lehtësirat e digës
	Sipas kërkesës
	Kontraktori / KRU Prishtina

	Defekte ose shqetësime për sigurinë e identifikuar rishtazi
	Inspektimet në vend dhe raportet e vlerësimit teknik
	Lehtësirat e digës
	Vazhdimisht gjatë punimeve
	Kontraktori / Inxhinier iMbikëqyrës / KRU Prishtinë

	Gatishmëria dhe aftësia për reagim ndaj emergjencave
	Rishikimi i procedurave të emergjencës, pajisjeve dhe të dhënave të shpimit
	Lehtësirat e digës
	Çdo tre muaj
	Kontraktori / KRU Prishtina

	Veprimet korrigjuese që rrjedhin nga inspektimet ose incidentet
	Rishikimi i raporteve të inspektimit dhe i të dhënave të veprimeve korrigjuese
	Lehtësirat e digës
	Mujore
	EMP / Inxhinieri Mbikëqyrës

	Progresi i zbatimit të PMMS-së dhe statusi i pajtueshmërisë
	Rishikimi i raporteve të monitorimit, inspektimeve dhe veprimeve korrigjuese
	Në nivel nënprojekti
	Mujore
	EMP

	Raportimi mjedisor dhe social për Bankën Botërore
	Rishikimi i të dhënave dhe raporteve të monitorimit
	Në nivel nënprojekti
	Çdo tre muaj dhe sipas nevojës
	EMP




7. MARRËVESHJET INSTITUCIONALE, NDËRTIMI I KAPACITETEVE DHE TRAJNIMI
7.1 Marrëveshjet Institucionale
Zbatimi i kësaj PMMS-je do të përfshijë disa institucione dhe subjekte me përgjegjësi për menaxhimin mjedisor, social, të shëndetit dhe sigurisë në punë (SHSP) dhe të sigurisë së digave gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), nëpërmjet Ekipit të Menaxhimit të Projektit (EMP), do të jetë përgjegjëse për nënprojektin në tërësi, koordinimin dhe mbikëqyrjen, duke përfshirë mbikëqyrjen e zbatimit të PMMS-së dhe raportimin te Banka Botërore.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e përditshëm të të gjitha masave mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë (MSSHS) të përcaktuara në këtë PMMS dhe të përfshira në kontratën e ndërtimit. Kontraktori duhet të sigurojë përputhshmëri me kërkesat përkatëse mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe duhet të mbajë të dhëna të mjaftueshme që demonstrojnë zbatimin e masave të PMMS.
Inxhinieri Mbikëqyrës do të jetë përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë me PMMS-në, realizimin e inspektimeve në vend, verifikimin e zbatimit të masave zbutëse, shqyrtimin e raporteve të monitorimit dhe rekomandimin e veprimeve korrigjuese kur është e nevojshme.
Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina, si operator dhe përfitues i Digës së Badovcit, duhet të koordinojë qasjen në objektet operative, të monitorojë ndikimet e mundshme në funksionimin e digës dhe shërbimet e furnizimit me ujë, dhe të marrë pjesë në shqyrtimin, testimin dhe pranimin e punimeve të rehabilitimit, duke përfshirë sistemet e monitorimit të rrjedhjeve, sistemet e kullimit, instrumentet e monitorimit dhe sistemet e sigurisë së digës.
Përgjegjësitë mjedisore dhe sociale të institucioneve kryesore të përfshira në zbatimin e nënprojektit janë përmbledhur në Seksionin 7.2 më poshtë.

7.2 Përgjegjësitë Institucionale
Zbatimi me sukses i PMMS-së kërkon një ndarje të qartë të përgjegjësive midis institucioneve të përfshira në zbatimin, mbikëqyrjen dhe funksionimin e nënprojektit.
Tabela 7-1. Përgjegjësitë Institucionale
	Institucioni
	Përgjegjësitë kryesore

	MMPH / EMP
	Koordinimi dhe mbikëqyrja e përgjithshme e nënprojektit; mbikëqyrja e zbatimit të PMMS-së; shqyrtimi i raporteve të monitorimit mjedisor dhe social; menaxhimi i ankesave; koordinimi me Bankën Botërore; monitorimi i zbatimit të veprimeve korrigjuese; sigurimi i përputhshmërisë me kërkesat e KMS-së.

	Kontraktori
	
	Zbatimi i të gjitha masave zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në PMMS; përgatitja dhe zbatimi i Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (K-PMMS); përgatitja e procedurave dhe planeve SHSP specifike për vendin e punës; menaxhimi i mbetjeve; menaxhimi i shëndetit dhe sigurisë në punë; trajnimi i punëtorëve; raportimi i incidenteve; mirëmbajtja e të dhënave mjedisore dhe sociale; zbatimi i veprimeve korrigjuese.




	Inxhinieri Mbikëqyrës
	Monitorimi dhe verifikimi i zbatimit të PMMS-së; inspektime të rregullta në vend; shqyrtimi i raporteve të Kontraktorit; verifikimi i përputhshmërisë me kërkesat mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë; identifikimi i mospërputhshmërisë dhe rekomandimi i veprimeve korrigjuese; mbikëqyrja e punimeve të rehabilitimit.

	KRU Prishtina
	Koordinimi i qasjes në objektet operative; monitorimi i ndikimeve në funksionimin e digës dhe shërbimet e furnizimit me ujë; pjesëmarrja në testimin dhe komisionimin e punimeve të rehabilitimit; rishikimi i sistemeve të monitorimit të rrjedhjeve, sistemeve të kullimit, instrumenteve të monitorimit dhe sistemeve të sigurisë së digës; koordinimi i rregullimeve operative dhe të reagimit ndaj emergjencave gjatë zbatimit.



7.3 Ndërtimi i Kapaciteteve dhe Trajnimi
Rreziqet mjedisore dhe sociale që lidhen me punimet e propozuara të rehabilitimit konsiderohen të menaxhueshme dhe lidhen kryesisht me aktivitetet e ndërtimit brenda një objekti ekzistues operativ të digës. Megjithatë, janë të nevojshme aktivitete të përshtatshme trajnimi dhe ndërgjegjësimi për të siguruar zbatimin efektiv të PMMS-së dhe përputhshmërinë me kërkesat përkatëse mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe të sigurisë së digës.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për ofrimin e të gjithë trajnimit të kërkuar për personelin para dhe gjatë zbatimit të punimeve të rehabilitimit. Aktivitetet e trajnimit do të dokumentohen dhe të dhënat do të mbahen në vend për shqyrtim nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe EMP.
Tabela 7-2. Kërkesat e Trajnimit
	Tema e Trajnimit
	Grupi i synuar
	Ofruesi i Trajnimit
	Kohëzgjatja

	Kërkesat e ESMP-së dhe përputhshmëria mjedisore
	Personeli i kontraktorit dhe menaxhimi i vendit
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve

	Shëndeti dhe Siguria në Punë (SHSP)
	Të gjithë punëtorët
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve dhe periodikisht gjatë zbatimit

	Procedurat e sigurisë gjatë shpimit
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve të shpimit

		Procedurat e mbrojtjes së ujit të rezervuarit



	Punëtorët e përfshirë në shpimin, rehabilitimin e betonit dhe trajtimin e kimikateve
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve përkatëse

	Procedurat e punës në lartësi
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve përkatëse

	Procedurat e hyrjes në hapësirë ​​të mbyllur
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve përkatëse

	Trajtimi i materialeve të rrezikshme dhe reagimi ndaj derdhjeve
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para përdorimit të substancave të rrezikshme

	Gatishmëria dhe reagimi ndaj emergjencave
	Personeli i kontraktorit dhe menaxhimi i vendit
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve dhe trajnimit periodik rifreskues

	Kodi i Sjelljes dhe sjellja e punonjësve
	Të gjithë punëtorët
	Kontraktori
	Gjatë trajnimit fillestar

	Ndërgjegjësimi për sigurinë e digave dhe koordinimi operativ
	Personeli i kontraktorit, Inxhinieri Mbikëqyrës dhe stafi përkatës i KRU-së
	Kontraktori dhe KRU Prishtina
	Para fillimit të aktiviteteve të rehabilitimit

	Instrumentet e monitorimit dhe sistemet e monitorimit të rrjedhjeve
	Personeli teknik përkatës
	Kontraktori / Furnizuesi i Pajisjeve
	Para komisionimit


Kontraktori duhet të mbajë të dhëna për të gjitha aktivitetet e trajnimit, duke përfshirë fletët e pjesëmarrjes, materialet e trajnimit dhe datat e trajnimit. Këto të dhëna duhet t'i vihen në dispozicion Inxhinierit Mbikëqyrës, EMP-së dhe Bankës Botërore sipas kërkesës.

7.4 Marrëveshjet e Raportimit
Kontraktori duhet të mbajë të dhëna dhe të raportojë mbi zbatimin e PMMS-së. Inxhinieri Mbikëqyrës duhet të monitorojë përputhshmërinë dhe të verifikojë zbatimin e masave zbutëse. PMT-ja duhet të mbikëqyrë zbatimin e PMMS-së dhe të sigurojë raportimin te Banka Botërore në përputhje me kërkesat e nënprojektit.
Raportet mujore të progresit të përgatitura nga Kontraktori duhet të përfshijnë informacion mbi zbatimin e masave zbutëse, rezultatet e monitorimit mjedisor dhe social, performancën e shëndetit dhe sigurisë në punë, incidentet dhe aksidentet, ankesat e pranuara dhe të zgjidhura, aktivitetet e trajnimit të ndërmarra dhe veprimet korrigjuese të zbatuara.
Incidentet, aksidentet, derdhjet, shqetësimet e rëndësishme për sigurinë e digës ose ngjarje të tjera me pasoja aktuale ose të mundshme negative mjedisore ose sociale duhet të raportohen menjëherë te Inxhinieri Mbikëqyrës, EMP-ja dhe autoritetet e tjera përkatëse, sipas rastit, në përputhje me kërkesat e raportimit të nënprojektit dhe procedurat e Bankës Botërore.



8. MEKANIZMI PËR ZGJIDHJEN E ANKESAVE (MZA)
Mekanizmi për Zgjidhjen e Ankesave (MZA) do të mbahet gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit për t'u mundësuar komuniteteve lokale, palëve të interesit dhe palëve të tjera të interesit të paraqesin ankesa, shqetësime, kërkesa për informacion ose sugjerime në lidhje me aktivitetet e nënprojektit.
Mekanizmi për Zgjidhjen e Ankesave të Projektit (MZA) i krijuar nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) në kuadër të Projektit FLOWS do të zbatohet edhe për nënprojektin për Rehabilitimin e Digës së Badovcit. Informacioni në lidhje me mekanizmin e ankesave duhet t'u vihet në dispozicion komuniteteve të prekura, përdoruesve të ujit, palëve të interesit para fillimit të punimeve.
MZA-ja duhet të jetë e arritshme gjatë gjithë zbatimit dhe funksionimit të nënprojektit dhe mund të përdoret për të paraqitur shqetësime në lidhje me ndikimet mjedisore, aktivitetet e ndërtimit, shëndetin dhe sigurinë e komunitetit, kufizimet e qasjes, ndërprerjet e furnizimit me ujë, performancën e kontraktorit, çështjet që lidhen me punën dhe çdo çështje tjetër që lidhet me zbatimin e nënprojektit.
Ankesat mund të dorëzohen përmes kanaleve të mëposhtme:
· Formulari i ankesës online: https://flows-ks.info/forma-e-ankeses/ 
· Telefon: +383 48 600 883;
· Email complaints@flows-ks.info; 
· Dorëzime me shkrim drejtuar EMP-së (Hajdar Dushi, 1-B Nr.7, 10000 Prishtinë);
· Komunikim i drejtpërdrejtë gjatë vizitave në vend dhe takimeve me palët e interesit.
Të gjitha ankesat e pranuara do të regjistrohen në një regjistër ankesash dhe do të shqyrtohen nga EMP-ja. Ankesat që lidhen me aktivitetet e ndërtimit do të koordinohen me Kontraktorin, Inxhinierin Mbikëqyrës dhe KRU Prishtina, sipas rastit.
EMP-ja do të jetë përgjegjëse për mbajtjen e regjistrit të ankesave, monitorimin e procesit të zgjidhjes dhe sigurimin që ankesat të trajtohen në kohën e duhur. Informacioni mbi menaxhimin dhe zgjidhjen e ankesave do të përfshihet në raportet periodike të monitorimit të nënprojekteve.
Kur është e nevojshme, duhet të identifikohen dhe zbatohen veprime korrigjuese për të adresuar çështjet e ngritura përmes MZA-së.
Kontraktori duhet të krijojë dhe mirëmbajë një Mekanizëm të veçantë Ankesash të Punëtorëve si pjesë e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (K-PMMS) të Kontraktorit, në përputhje me ESS2 dhe legjislacionin përkatës të punës.
Mekanizmi i Ankesave të Punëtorëve duhet t'u komunikohet të gjithë punëtorëve të angazhuar gjatë trajnimit fillestar dhe duhet të ofrojë një proces konfidencial dhe të qasshëm për të ngritur shqetësime, ankesa ose sugjerime në vendin e punës pa pasur frikë.
Mekanizmi i ankesave do të mbetet funksional gjatë gjithë periudhës së ndërtimit dhe çdo periudhë përkatëse të përgjegjësisë për defekte pas ndërtimit që lidhet me punimet e rehabilitimit.


9. ORAR I ZBATIMITDHE INTEGRIMI I PMMS NË ZBATIMIN E NËNPRROJEKTIT
9.1 Orari i Zbatimit të PMMS-së
Masat zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në këtë PMMS do të zbatohen gjatë gjithë ciklit jetësor të nënprojektit, duke përfshirë fazat para-ndërtimit, ndërtimit, komisionimit dhe funksionimit, sipas rastit.
Para fillimit të punimeve, Kontraktori duhet të përgatisë një Plan Menaxhimi Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (K-PMMS) në përputhje me këtë PMMS. K-PMMS duhet të përfshijë, sipas rastit, një Plan të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SHSP) specifik për vendin e punës, procedurat e Menaxhimit të Punës dhe Ankesave të Punëtorëve, Kodin e Sjelljes, Planin e Menaxhimit të Mbetjeve, Planin e Reagimit ndaj Materialeve të Rrezikshme dhe Derdhjeve, Planin e Menaxhimit të Trafikut dhe Qasjes, Planin e Gatishmërisë dhe Reagimit ndaj Emergjencave, Planin e Mbrojtjes së Cilësisë së Ujit, Deklaratat e Metodave dhe Analizat e Sigurisë në Punë për aktivitetet me rrezik të lartë, Procedurën e Gjetjeve të Rastësishme, planin e trajnimit, procedurën e raportimit të incidenteve dhe modelet e monitorimit/raportimit. K-PMMS duhet të rishikohet nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe të miratohet nga EMP para mobilizimit dhe fillimit të aktiviteteve të ndërtimit.
Të gjitha planet dhe procedurat duhet të paraqiten për shqyrtim para fillimit të aktiviteteve përkatëse.
Tabela 9-1. Orari i Zbatimit të PMMS-së
	Aktiviteti i PMMS-së
	Para-Ndërtimit
	Ndërtim
	Komisionimi
	Operacioni

	Përfshirja e kërkesave të PMMS-së në dokumentet e tenderimit dhe të kontratës
	✓
	
	
	

	Përgatitja dhe miratimi i PMMS-së së Kontraktorit (K-PMMS)
	✓
	
	
	

	Përgatitja e planeve dhe procedurave të menaxhimit specifik për vendin
	✓
	
	
	

	Masat zbutëse mjedisore dhe sociale
	
	✓
	✓
	

	Masat e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
	
	✓
	✓
	

	Menaxhimi i shpimit dhe masat e sigurisë
	
	✓
	
	

	Masat e menaxhimit të mbeturinave
	
	✓
	✓
	

	Menaxhimi i materialeve të rrezikshme
	
	✓
	✓
	

	Monitorimi mjedisor dhe social
	
	✓
	✓
	

	Instalimi dhe komisionimi i sistemit të monitorimit të rrjedhjeve
	
	✓
	✓
	

	Instalimi dhe testimi i vrimave të kullimit
	
	✓
	✓
	

	Monitorimi i instalimit dhe vënies në punë të instrumenteve
	
	✓
	✓
	

	Siguria e digës dhe monitorimi operativ
	
	✓
	✓
	✓

	Aktivitete trajnimi dhe ndërgjegjësimi
	✓
	✓
	
	

	Raportimi dhe veprimet korrigjuese
	
	✓
	✓
	✓

	Funksionimi i mekanizmit të ankesave
	✓
	✓
	✓
	✓



9.2 Integrimi i PMMS-së në zbatimin e nënprojektit
PMMS do të jetë një pjesë integrale e zbatimit të nënprojektit. Të gjitha kërkesat mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë të identifikuara në këtë PMMS duhet të përfshihen në dokumentet e tenderit, specifikimet teknike dhe kontratën e ndërtimit.
Përpara fillimit të punimeve, Kontraktori duhet të përgatisë një Plan Menaxhimi Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (K-PMMS) në përputhje me kërkesat e këtij PMMS. K-PMMS duhet të rishikohet nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe të miratohet nga EMP para mobilizimit dhe fillimit të aktiviteteve të ndërtimit.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e të gjitha masave mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë të kërkuara gjatë punimeve të rehabilitimit, si pjesë e detyrimeve të tij kontraktuale.
Përputhshmëria me PMMS-në do të monitorohet gjatë gjithë zbatimit nga Kontraktori, Inxhinieri Mbikëqyrës, EMP-ja dhe KRU Prishtina, sipas rastit.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet zbatimit të masave që lidhen me mbrojtjen e cilësisë së ujit të rezervuarit, aktivitetet e shpimit, punimet e monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e vrimave të kullimit, shëndetin dhe sigurinë në punë, menaxhimin e materialeve të rrezikshme dhe mirëmbajtjen e funksionimit të sigurt të digës gjatë gjithë periudhës së rehabilitimit.
Çdo mospërputhje e identifikuar gjatë inspektimeve, aktiviteteve monitoruese ose auditimeve do të adresohet nëpërmjet veprimeve korrigjuese të dakorduara midis Kontraktorit, Inxhinierit Mbikëqyrës dhe EMP-së. Veprimet korrigjuese do të zbatohen brenda afateve kohore të dakorduara dhe do të dokumentohen si pjesë e të dhënave të nënprojektit. 
Zbatimi i PMMS-së do të konsiderohet një detyrim kontraktual dhe mosrespektimi i kërkesave të PMMS-së mund të rezultojë në veprime korrigjuese në përputhje me dispozitat e kontratës së ndërtimit.
Zbatimi i suksesshëm i kësaj PMMS do të kontribuojë në rehabilitimin e përgjegjshëm mjedisor dhe social të Digës së Badovcit, duke mbështetur kontrollin e përmirësuar të rrjedhjeve, aftësinë e shtuar të monitorimit, besueshmërinë e përmirësuar operative dhe menaxhimin e forcuar afatgjatë të sigurisë së digës.
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