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Tabela 1. Lista Përmbledhëse  
	Artikulli
	Përshkrimi

	Emri i Nënprojektit
	Diga e Ujmanit – Ndërhyrjet prioritare për sigurinë e digave


	Specifikimi i nënprojektit
	Rehabilitimi i komponentëve prioritarë të sigurisë së digës, duke përfshirë rehabilitimin e elementëve të betonit të dëmtuar në kanalin e kapërderdhësit, hidroizolimin dhe mbulimin e çarjeve në galerinë e inspektimit, rehabilitimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e një piezometri shtesë të hapur me tubacion, instalimin e pajisjeve për monitorim topografik si dhe përfundimin, testimin dhe komisionimin e instrumenteve të monitorimit dhe integrimin e tyre me Sistemin e Mbledhjes  së të Dhënave (SMD).


	Vendndodhja e nënprojektit
	Diga dhe Rezervuari i Ujmanit, Komuna e Zubin Potokut, Republika e Kosovës


	Numri i Përfituesve
	Përfituesit përfshijnë komunitetet, shërbimet publike, përdoruesit bujqësorë dhe përdorues të tjerë të ujit që varen nga resurset dhe shërbimet ujore të lidhura me Rezervuarin e Ujmanit. 


	Sektori dhe Lloji i Nënprojektit
	Sektori i Ujit – Rehabilitimi i Sigurisë së Digave dhe Infrastruktura e Furnizimit me Ujë

	Klienti
	Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), përmes Ekipit të Menaxhimit të Projekteve (EMP)


	Përfituesi
	Ndërmarrje HidroekonomikeIbër-Lepenc' SH.A.

	Modaliteti i Zbatimit
	Zbatuar nëpërmjet  Kontraktori të përzgjedhur në mënyrë konkurruese nën mbikëqyrjen e një Inxhinieri Mbikëqyrës

	Madhësia e nënprojektit
	Punime rehabilitimi brenda gjurmës ekzistuese të Digës së Ujmanit dhe objekteve operative përkatëse


	Vizitë në Terren (Po/Jo; Përfshirë datën)
	Po – Vizitat në vend kryhen gjatë vlerësimeve të sigurisë së digës dhe përgatitjes së detajuar të projektimit


	Kategoria e Rrezikut të Nënprojektit (Nga e ulëta në të lartë)

	Moderuar

	Përgatitur nga:
	FLOWS EMP


PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Diga e Ujmanit është një infrastrukturë e madhe e resurseve ujore e vendosur në Komunën e Zubin Potokut në Kosovë. Diga dhe rezervuari shërbejnë për funksione të shumta strategjike, duke përfshirë furnizimin me ujë, ujitjen, gjenerimin e energjisë hidroelektrike dhe rregullimin e rrjedhave të ujit brenda pellgut të lumit Ibër. Për shkak të madhësisë dhe rëndësisë së saj strategjike, diga përbën një komponent kritik të infrastrukturës ujore të Kosovës dhe sistemit rajonal të sigurisë ujore.
Për të mbështetur funksionimin e saj të vazhdueshëm të sigurt dhe besueshmërinë afatgjate, vlerësimet e sigurisë së digës dhe studimet e detajuara të projektimit inxhinierik u ndërmorën midis viteve 2024 dhe 2026 në kuadër të Projektit FLOWS përmes konsulentëve të specializuar të inxhinierisë.
Gjetjet dhe rekomandimet e këtyre studimeve formuan bazën për identifikimin e masave prioritare të rehabilitimit që do të zbatohen në kuadër të nënprojektit. Kjo PMMS është përgatitur nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) bazuar në gjetjet e këtyre studimeve dhe projektet inxhinierike përkatëse të përgatitura në kuadër të Projektit FLOWS.

Në këtë fazë, punimet e propozuara për rehabilitimin e digës së Ujmanit përfshijnë ndërhyrjet e mëposhtme prioritare për sigurinë e digës:
· Rehabilitimin e elementëve të betonit të dëmtuar në kanalin e kapërderdhësit, duke përfshirë , riparimin e çarjeve, trajtimin e armaturës së ekspozuar, punimet e restaurimit të betonit, injektimin e çarjeve dhe aplikimin e veshjeve mbrojtëse;
· Hidroizolimin dhe mbylljen e çarjeve brenda galerisë së inspektimit të shkaktuara nga depërtimi i ujit;
· Rehabilitimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, duke përfshirë rehabilitimin e digave ekzistuese në formë V-je dhe instalimin e një piezometri shtesë me tubacion të hapur me pajisje automatike monitorimi;
· Instalimin e pajisjeve të monitorimit topografik për monitorimin e lëvizjeve të mundshme të mureve të kanalit të kapërderdhësit;
· Përfundimin, testimin dhe komisionimin e instrumenteve të monitorimit dhe integrimin e pajisjeve të monitorimit në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SMD).
Asnjë masë tjetër rehabilitimi e identifikuar gjatë vlerësimeve të mëparshme të sigurisë së digës nuk përfshihet brenda fushëveprimit të Nënprojektit dhe për këtë arsye nuk trajtohet nga kjo PMMS.
Ky Plan Menaxhimi Mjedisor dhe Social (PMMS) përcakton masat zbutëse mjedisore dhe sociale, të monitorimit, institucionale, të trajnimit dhe raportimit të kërkuara gjatë zbatimit të Nënprojektit. PMMS është përgatitur në përputhje me Kornizën Mjedisore dhe Sociale (KMS) të Bankës Botërore, Standardet Mjedisore dhe Sociale (SMS) përkatëse dhe legjislacionin në fuqi të Kosovës.
Ndikimet mjedisore dhe sociale që lidhen me punimet e propozuara të rehabilitimit pritet të jenë specifike për vendin, të përkohshme dhe të menaxhueshme përmes zbatimit të masave të duhura zbutëse. Rreziqet kryesore mjedisore përfshijnë gjenerimin e mbetjeve të ndërtimit dhe demolimit, emetimet e pluhurit dhe zhurmës gjatë aktiviteteve të riparimit të betonit, trajtimin dhe përdorimin e rrëshirave epoksi dhe poliuretanike, ndotjen aksidentale të tokës ose ujit nga materialet e ndërtimit dhe gjenerimin e sasive të vogla të mbetjeve të rrezikshme dhe elektronike që lidhen me instalimin e pajisjeve të monitorimit.
Rreziqet sociale lidhen kryesisht me shëndetin dhe sigurinë në punë gjatë punimeve të riparimit të betonit, punës në lartësi, aktiviteteve të shpimit, hyrjes në hapësira të mbyllura brenda galerisë së inspektimit, sigurisë elektrike gjatë instalimit të instrumenteve dhe shëndetit dhe sigurisë së komunitetit që lidhen me praninë e punëtorëve dhe aktiviteteve të ndërtimit brenda zonës operative të digës.
Zbatimi i ndërhyrjeve të propozuara pritet të ofrojë përfitime afatgjata përmes monitorimit të përmirësuar të sigurisë së digave, mbikëqyrjes së shtuar të rrjedhjeve, gjendjes së përmirësuar të strukturave kritike të betonit, besueshmërisë së forcuar operacionale dhe kapacitetit të përmirësuar për identifikimin e hershëm të problemeve të mundshme të sigurisë së digave.


[bookmark: introduction][bookmark: background]1. HYRJE
1.1 Historiku
Diga e Ujmanit është një nga infrastrukturat ujore më të mëdha dhe më të rëndësishme strategjike në Kosovë. E vendosur në Komunën e Zubin Potokut, diga dhe rezervuari shërbejnë për funksione të shumëfishta, duke përfshirë furnizimin me ujë, ujitjen, prodhimin e energjisë hidroelektrike dhe rregullimin e resurseve ujore brenda pellgut të lumit Ibër. Rezervuari përfaqëson një komponent të rëndësishëm të sigurisë rajonale të ujit dhe ofron resurse thelbësore ujore për përdorime shtëpiake, bujqësore dhe industriale.
Për të mbështetur funksionimin e sigurt afatgjatë të digës, u ndërmor një vlerësim gjithëpërfshirës i sigurisë së digës dhe një shqyrtim i detajuar inxhinierik. Vlerësimi identifikoi mangësitë që ndikojnë në gjendjen e strukturave të zgjedhura të betonit, sistemeve të monitorimit të rrjedhjeve dhe instrumenteve të sigurisë së digës. Megjithëse gjendja e përgjithshme dhe stabiliteti i digës u konsideruan të kënaqshme, u rekomandua rehabilitimi i komponentëve të zgjedhur për të përmirësuar aftësitë e monitorimit, besueshmërinë operacionale dhe performancën afatgjatë të sigurisë së digës.
Bazuar në rekomandimet e vlerësimit të sigurisë së digës dhe programit të miratuar të rehabilitimit prioritar, janë përzgjedhur një numër ndërhyrjesh rehabilitimi për zbatim në kuadër të Nënprojektit.
[bookmark: purpose-of-the-esmp]1.2 Qëllimi i PMMS-së
Qëllimi i këtij Plani të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) është të përcaktojë masat zbutëse, monitoruese, institucionale dhe raportuese të nevojshme për të shmangur, minimizuar, zbutur dhe menaxhuar rreziqet dhe ndikimet mjedisore dhe sociale që lidhen me zbatimin e punimeve të propozuara të rehabilitimit.
PMMS është përgatitur në përputhje me kërkesat e Kornizës Mjedisore dhe Sociale (KMS) të Bankës Botërore dhe përbën një pjesë integrale të zbatimit të nënprojektit.

[bookmark: objectives-of-the-esmp][bookmark: scope-of-the-esmp]1.3 Fushëveprimi i PMMS-së
[bookmark: X93e17ef7eb670f905f1fffcdef2462b41600e17]Kjo PMMS zbatohet ekskluzivisht për aktivitetet e rehabilitimit të financuara në kuadër të Nënprojektit.
Fushëveprimi i PMMS-së përfshin aktivitetet e mëposhtme:
[bookmark: X581e7eb6ae3d6ac27c67c235e7bc281da086946]Aktiviteti 1 – Rehabilitimi i Strukturave të Betonit
Punimet përfshijnë: Largimin e betonit të dëmtuar; Përgatitjen dhe pastrimin e sipërfaqes nëpërmjet hidrodemolimit dhe hidro-rërëspërkatjes; Trajtimin dhe mbrojtjen nga korrozioni të armaturës së ekspozuar; Riparimet e betonit strukturor duke përdorur llaçe speciale riparuese; Mbulimin e çarjeve dhe injektimin me rrëshirë epoksi; Aplikimet e hidroizolimit dhe shtresave mbrojtëse mbi sipërfaqet e rehabilituara; Hidroizolimin e çarjeve të shkaktuara nga depërtimi i ujit brenda galerisë së inspektimit.
[bookmark: X7e8aa15528da592b6c6300b2554e02614f7c00a]
Aktiviteti 2 – Rehabilitimi i Sistemit të Monitorimit të Rrjedhjeve
Punimet përfshijnë: Rehabilitimin e stacioneve ekzistuese të matjes së rrjedhjeve me prag matës në formë V; Rehabilitimin e dhomave të matjes dhe strukturave shoqëruese; Instalimin e një piezometri shtesë me tub të hapur; Instalimin e pajisjeve automatike të monitorimit; Testimin funksional dhe komisionimin.
[bookmark: X17aec6626715119664b3672c01d01498277556e]
Aktiviteti 3 – Instalimi i Pajisjeve të Monitorimit të Murit të Kanalit të Kapërderdhësit
[bookmark: X3482c275b7f18d9346309b3ec588ed398a4c941]Punimet përfshijnë: Furnizimin dhe instalimin e objektivave të monitorimit topografik (prizma/reflektorë) në muret e kanalit të kapërderdhësit; Instalimin e pajisjeve mbështetëse dhe komponentëve të monitorimit; Integrimin në sistemin e monitorimit të digës; Testimin funksional dhe komisionimin.

Aktiviteti 4 – Përfundimi i Instrumentimit të Monitorimit dhe Integrimit të SMDH
Punimet përfshijnë: Inspektimin dhe vlerësimin e instrumenteve ekzistuese të monitorimit; Përfundimin e instalimeve të instrumenteve në pritje; Lidhjet e kabllove dhe komunikimit; Integrimin e instrumenteve në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SMDH); Testimin dhe kalibrimin funksional; Konfigurimin e softuerit të monitorimit dhe regjistruesve të të dhënave; Komisionimin dhe trajnimin e operatorëve.

Nuk propozohen punime rehabilitimi në trupin e digës së argjinaturës, vijën e bregut të rezervuarit, objektet e hidrocentraleve, infrastrukturën e ujitjes, sistemet e stabilizimit të murit të kapërderdhësit, rrugët e qasjes, kampet e ndërtimit ose struktura të tjera ndihmëse sipas nënprojektit aktual.

[bookmark: legal-policy-and-institutional-framework][bookmark: applicable-national-legislation]2. KORNIZA LIGJORE, E POLITIKAVE DHE INSTITUCIONALE
2.1 Legjislacioni Kombëtar i Zbatueshëm
Nënprojekti do të zbatohet në përputhje me legjislacionin mjedisor në fuqi,, të shëndetit dhe sigurisë në punë, menaxhimit të ujërave, punës dhe ndërtimit të Republikës së Kosovës, si dhe kërkesat e Kornizës Mjedisore dhe Sociale (KMS) të Bankës Botërore. Përputhshmëria me kërkesat ligjore në fuqi do të sigurohet gjatë gjithë zbatimit të Nënprojektit.
Instrumentet kryesore ligjore që lidhen me punimet e propozuara të rehabilitimit janë përmbledhur më poshtë.

Tabela 2-1. Legjislacioni Kombëtar i Zbatueshëm
	Instrumenti Ligjor
	Rëndësia për Nënprojektin


	Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit
	Përcakton parimet e përgjithshme të mbrojtjes së mjedisit, parandalimit të ndotjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky ligj siguron kornizën ligjore gjithëpërfshirëse për menaxhimin e ndikimeve mjedisore që lidhen me punimet e rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës
	Rregullon mbrojtjen, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve ujore. Ky ligj është veçanërisht i rëndësishëm pasi punimet e rehabilitimit do të ndërmerren brenda një rezervuari operativ të ujit të pijshëm dhe infrastrukturës hidraulike përkatëse.

	Ligji Nr. 04/L-060 për Mbeturinat
	Përcakton kërkesat për mbledhjen, ndarjen, transportin, rikuperimin dhe asgjësimin e mbeturinave. Nënprojekti pritet të gjenerojë mbetje ndërtimi, skrap metali, mbetje paketimi dhe sasi të kufizuara mbetjesh të rrezikshme gjatë aktiviteteve të rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
	Përcakton kërkesat për shëndetin dhe sigurinë në punë, parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e punëtorëve. Është veçanërisht i rëndësishëm duke pasur parasysh natyrën e punimeve, të cilat përfshijnë punën në lartësi, hyrjen në hapësira të mbyllura, instalimet elektrike dhe trajtimin e pajisjeve të rënda.

	Ligji Nr. 03/L-212 për Punën
	Rregullon marrëdhëniet e punësimit, të drejtat e punëtorëve, kushtet e punës, orarin e punës dhe detyrimet e punëdhënësit. Ligji zbatohet për të gjithë punëtorët e nënprojektit të angazhuar gjatë zbatimit të aktiviteteve të rehabilitimit.

	Ligji Nr. 04/L-110 për Ndërtimin
	Vendos kërkesat teknike, administrative dhe të sigurisë që rregullojnë aktivitetet e ndërtimit. Ligji është i rëndësishëm për ekzekutimin e punimeve të rehabilitimit ndërtimor, mekanik dhe elektrik sipas nënprojektit.

	Ligji Nr. 04/L-197 për Kimikatet
	Rregullon trajtimin, ruajtjen, transportin dhe asgjësimin e kimikateve dhe substancave të rrezikshme. Ligji është i rëndësishëm për shkak të përdorimit të veshjeve epoksi, rrëshirave poliuretani, tretësve, produkteve mbrojtëse nga korrozioni dhe materialeve të tjera kimike gjatë punimeve të rehabilitimit.




Aktivitetet e propozuara përbëhen ekskluzivisht nga punime rehabilitimi dhe përmirësimi brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Ujmanit dhe infrastrukturës së saj përkatëse. Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e rezervuarit, modifikimin e argjinaturës së digës, përvetësimin e tokës, zhvendosjen e detyruar, zhvendosjen fizike ose kufizimet në përdorimin e tokës.
Punimet e rehabilitimit kufizohen në riparime betoni brenda strukturave ekzistuese, rehabilitimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e pajisjeve shtesë të monitorimit dhe përfundimin e integrimit të instrumenteve të monitorimit. Ndikimet mjedisore dhe sociale pritet të jenë të lokalizuara, të përkohshme dhe të menaxhueshme përmes zbatimit të praktikave të mira të ndërtimit dhe masave zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në këtë PMMS.
[bookmark: X43d0d24c01a0ae635bb359b094328e60d4ca69f]
2.2 Standardet Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore
Nënprojekti financohet nga Banka Botërore dhe i nënshtrohet kërkesave të Kornizës Mjedisore dhe Sociale (KMS). Zbatueshmëria e Standardeve Mjedisore dhe Sociale (SMS) u vlerësua bazuar në natyrën dhe fushëveprimin e punimeve të propozuara të rehabilitimit.
Tabela 2-2. Zbatueshmëria e Standardeve Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore
	ESS
	Zbatueshmëria
	Arsyetimi

	ESS1– Vlerësimi dhe Menaxhimi i Rreziqeve dhe Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale
	I zbatueshëm
	Punimet e propozuara të rehabilitimit mund të gjenerojnë rreziqe dhe ndikime mjedisore dhe sociale që kërkojnë vlerësim, zbutje, monitorim dhe menaxhim. Kjo PMMS shërben si instrumenti kryesor i menaxhimit mjedisor dhe social për Nënprojektin.

	ESS2– Puna dhe Kushtet e Punës
	I zbatueshëm
	Nënprojekti do të përfshijë punëtorë të drejtpërdrejtë dhe të kontraktuar të angazhuar në punimet e rehabilitimit të betonit, instalimin e pajisjeve të monitorimit, punimet e shpimit për piezometra, instalimin e instrumenteve dhe aktivitetet e komisionimit. Rreziqet e shëndetit dhe sigurisë në punë përfshijnë punën në lartësi, hyrjen në hapësira të mbyllura, aktivitetet e shpimit, trajtimin e produkteve kimike dhe punimet elektrike të lidhura me sistemet e monitorimit.

	ESS3– Efikasiteti i Resurseve dhe Parandalimi dhe Menaxhimi i Ndotjes
	I zbatueshëm
	Nënprojekti do të gjenerojë mbetje ndërtimi dhe demolimi, mbeturina betoni, mbetje paketimi, mbetje elektronike dhe sasi të kufizuara mbetjesh të rrezikshme. Punimet e rehabilitimit do të përfshijnë përdorimin e rrëshirave epoksi dhe poliuretani, llaçeve të riparimit, veshjeve mbrojtëse dhe materialeve të tjera të ndërtimit që kërkojnë masa të përshtatshme trajtimi dhe parandalimi të ndotjes.

	ESS4– Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit
	I zbatueshëm
	Aktivitetet e rehabilitimit do të ndërmerren brenda një objekti operativ të digës dhe rezervuarit. Do të kërkohen masa të përshtatshme për të menaxhuar qasjen publike, sigurinë në ndërtim, transportin e materialeve, përgatitjen për emergjenca dhe mbrojtjen e vizitorëve dhe komuniteteve përreth.

	ESS5– Përvetësimi i Tokës, Kufizimet në Përdorimin e Tokës dhe Zhvendosja e Pavullnetshme
	Nuk zbatohet
	Punimet e rehabilitimit do të zbatohen tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Ujmanit dhe infrastrukturës përkatëse. Nuk kërkohet përvetësim toke, zhvendosje fizike, zhvendosje ekonomike ose kufizime në përdorimin e tokës.

	ESS6– Ruajtja e Biodiversitetit dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Resurseve Natyrore të Gjalla
	I zbatueshëm
	Nënprojekti ndodhet brenda një zone të karakterizuar nga rezervuari, lumenjtë dhe habitatet natyrore përreth. Edhe pse punimet kufizohen në infrastrukturën ekzistuese dhe nuk parashikohen ndikime të rëndësishme në biodiversitet, kërkohen praktika të mira ndërtimi dhe masa parandaluese të ndotjes për të shmangur ndikimet e mundshme në ekosistemet ujore dhe tokësore.

	ESS7 – Popuj indigjenë/komunitete lokale tradicionale afrikane nën-Sahariane, historikisht të nënvleftësuara
	Nuk zbatohet
	Brenda zonës së nënprojektit nuk ka grupe që plotësojnë kërkesat e ESS7.

	ESS8– Trashëgimia Kulturore
	Nuk zbatohet*
	Brenda gjurmës së Nënprojektit nuk ndodhen resurse të njohura të trashëgimisë kulturore. Megjithatë, gjatë ndërtimit do të zbatohet një Procedurë për Gjetje Rastësore si masë paraprake.

	ESS9– Ndërmjetës Financiarë
	Nuk zbatohet
	Nënprojekti nuk përfshin ndërmjetës financiarë.

	ESS10– Angazhimi i palëve të interesit dhe shpalosja e informacionit
	I zbatueshëm
	Para fillimit të punimeve, EMP, në koordinim me Ibër-Lepenc SH.A. dhe Kontraktorin, duhet të shpalosë informacionin përkatës mbi fushëveprimin e Nënprojektit, orarin, kohëzgjatjen e pritur të punimeve, kufizimet e qasjes, ndërprerjet e mundshme të furnizimit me ujë, masat e shëndetit dhe sigurisë së komunitetit dhe kanalet e ankesave. Publikimi duhet të bëhet përmes kanaleve të përshtatshme, duke përfshirë faqen e internetit të Projektit FLOWS, kanalet e komunikimit Ibër-Lepenc SH.A., mekanizmat e njoftimit komunal/komunitar dhe njoftimet në vend, kur është e nevojshme. Informacioni duhet të vihet në dispozicion në gjuhë të kuptueshme për palët e prekura të interesit. Angazhimi i palëve të interesit duhet të jetë në përpjesëtim me fushëveprimin e kufizuar dhe natyrën e përkohshme të punës prioritare të rehabilitimit. Angazhimi i palëve të interesit dhe një Mekanizëm Ankesash për Nënprojektin (MA) do të mirëmbahen gjatë gjithë zbatimit të Nënprojektit.



*Edhe pse ESS8 nuk konsiderohet i zbatueshëm, një Procedurë për Gjetje Rastësore duhet të zbatohet si masë paraprake.


2.3 Qasja e Menaxhimit Mjedisor dhe Social
Nënprojekti konsiston në punime rehabilitimi dhe përmirësimi brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Ujmanit dhe infrastrukturës përkatëse. Aktivitetet e propozuara kufizohen në rehabilitimin e strukturave ekzistuese të betonit, hidroizolimin e çarjeve brenda galerisë së inspektimit, rehabilitimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e pajisjeve shtesë të monitorimit dhe përfundimin e instrumenteve të monitorimit dhe integrimit të Sistemit të Mbledhjes së të Dhënave (DAS).
Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e digës, rritjen e kapacitetit të rezervuarit, modifikimin e strukturës së argjinaturës, punimet e stabilizimit në muret e kanalit të kapërderdhësit, zhvillimin e infrastrukturës së re jashtë gjurmës ekzistuese operative, përvetësimin e tokës ose zhvendosjen.
Ndikimet e parashikuara mjedisore dhe sociale pritet të jenë të lokalizuara, të përkohshme dhe të menaxhueshme nëpërmjet zbatimit të praktikave të mira të ndërtimit dhe masave zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në këtë PMMS. Rreziqet kryesore lidhen me gjenerimin e mbetjeve të ndërtimit, emetimet e pluhurit dhe zhurmës, përdorimin e rrëshirave epoksi dhe poliuretanike, rreziqet e shëndetit dhe sigurisë në punë gjatë punimeve të riparimit të betonit dhe instrumentimit, si dhe parandalimin e ndotjes aksidentale të ujërave të rezervuarëve.
Kjo PMMS shërben si instrumenti kryesor i menaxhimit mjedisor dhe social për Nënprojektin dhe përcakton masat e nevojshme për të parandaluar, minimizuar, monitoruar dhe menaxhuar rreziqet mjedisore dhe sociale që lidhen me aktivitetet e propozuara të rehabilitimit. PMMS zbatohet për të gjithë kontraktorët, nënkontraktorët, inxhinierët mbikëqyrës dhe personelin e Nënprojektit të përfshirë në zbatimin e punimeve të rehabilitimit.

[bookmark: X6df1a114c79494e1ca4e04f1ec140d130d69627][bookmark: project-setting]3. KUSHTET BAZË MJEDISORE DHE SOCIALE TË NËNPROJEKTIT
3.1 Vendosja e nënprojektit
Diga e Ujmanit ndodhet në lumin Ibër në Komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Diga u ndërtua për herë të parë në vitin 1979 dhe operohet nga Ndërmarrje HidroekonomikeIbër-Lepenc SH.A. Rezervuari i krijuar nga diga është rezervuari më i madh në Kosovë dhe shërben për qëllime të shumëfishta, duke përfshirë furnizimin me ujë të bollshëm, ujitjen, gjenerimin e energjisë hidroelektrike dhe rregullimin e resurseve ujore brenda pellgut të lumit Ibër.
Diga dhe rezervuari përfaqësojnë një nga infrastrukturat më të rëndësishme të resureve ujore në Kosovë dhe luajnë një rol strategjik në sigurinë rajonale të ujit dhe zhvillimin ekonomik.
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të zbatohen tërësisht brenda gjurmës ekzistuese operative të Digës së Ujmanit dhe infrastrukturës së saj përkatëse, duke përfshirë kanalin e kapërderdhësit, galerinë e inspektimit, objektet e monitorimit të rrjedhjeve dhe sistemet e instrumenteve të monitorimit.
Sipas nënprojektit nuk parashikohet zgjerim i rezervuarit, modifikim i argjinaturës së digës, punime stabilizimi në muret e kanalit të kapërderdhësit ose zhvillim i infrastrukturës së re jashtë zonës ekzistuese operative.
[image: ]
Fig.1 - Diga e Ujmanit dhe punimet ndihmëse
Burimi: Studio Pietrangeli, Vlerësimi i Sigurisë së Digës dhe Projektimi i Detajuar për Digën e Ujmanit (2026).


[bookmark: physical-environment]3.2 Mjedisi fizik
Topografia dhe Gjeologjia
Zona e nënprojektit karakterizohet nga terren kodrinor dhe malor që rrethon Rezervuarin e Ujmanit dhe pellgun e sipërm të lumit Ibër. Diga dhe strukturat shoqëruese janë të vendosura brenda një mjedisi të projektuar që ka qenë në funksion për disa dekada.
Diga e Ujmanit është një digë e zonuar me mbushje shkëmbore dhe argjilë me një bërthamë qendrore argjilore. Diga ka një lartësi të kurorës prej 694.5 m mbi nivelin e detit, një lartësi maksimale prej afërsisht 101 m dhe një gjatësi të kurorës prej afërsisht 519 m.
Të gjitha aktivitetet e rehabilitimit do të ndërmerren brenda strukturave ekzistuese dhe zonave operative të shqetësuara më parë. Me përjashtim të shpimeve të kufizuara që lidhen me instalimin e një piezometri të ri, nuk parashikohen punime të rëndësishme tokësore ose modifikime në argjinaturën e digës sipas Nënprojektit.

Klima
Zona karakterizohet nga një klimë kontinentale me vera të ngrohta dhe dimra të ftohtë. Reshjet sezonale dhe temperaturat e ulëta të dimrit mund të ndikojnë në planifikimin e ndërtimit, aktivitetet e riparimit të betonit dhe instalimin e pajisjeve të monitorimit.


Cilësia e ajrit
Zona e nënprojektit ndodhet jashtë zonave kryesore industriale dhe në përgjithësi karakterizohet nga cilësi e mirë e ajrit të ambientit. Emetimet e përkohshme dhe të lokalizuara të pluhurit mund të ndodhin gjatë hidrodemolimit, shpimit, punimeve të riparimit të betonit, aktiviteteve të përgatitjes së sipërfaqes dhe transportit të materialeve të ndërtimit..

Zhurma
Nivelet ekzistuese të zhurmës janë përgjithësisht të ulëta dhe lidhen kryesisht me funksionimin e digës, aktivitetet e mirëmbajtjes dhe trafikun lokal. Pritet të ketë rritje të përkohshme të niveleve të zhurmës gjatë shpimit, hidrodemolimit dhe instalimit të pajisjeve të monitorimit.


[bookmark: water-resources]3.3 Resurset Ujore
Rezervuari i Ujmanit përfaqëson një nga resurset më të rëndësishme ujore në Kosovë dhe përbën receptorin kryesor mjedisor të lidhur me nënprojektin. Rezervuari mbështet furnizimin me ujë të bollshëm, ujitjen, gjenerimin e energjisë hidroelektrike dhe funksionet e rrjedhës mjedisore brenda pellgut të lumit Ibër.
Rezervuari ka një sipërfaqe ujëmbledhëse prej afërsisht 1,100 km², një kapacitet total magazinimi prej afërsisht 370 milionë m³ dhe një vëllim magazinimi të gjallë prej afërsisht 350 milionë m³. Sipërfaqja e rezervuarit është afërsisht 11.9 km² dhe merr një prurje mesatare vjetore prej afërsisht 13.5 m³/s.
Aktivitetet e propozuara të rehabilitimit do të ndërmerren brenda infrastrukturës ekzistuese të digës dhe nuk do të ndryshojnë kapacitetin e ruajtjes së rezervuarit, vëllimet e nxjerrjes së ujit, kapacitetin e gjenerimit të energjisë hidroelektrike ose regjimin operativ të rezervuarit.
Mbrojtja e cilësisë së ujit është një konsideratë kyçe mjedisore gjatë zbatimit të nënprojektit. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet parandalimit të derdhjeve aksidentale të mbeturinave të ndërtimit, mbetjeve të shpimit, karburanteve, vajrave, rrëshirave epoksi dhe poliuretani, llaçeve të riparimit dhe materialeve të tjera që mund të ndikojnë në cilësinë e ujit të rezervuarit ose rrjedhave ujore të poshtme.
Receptorët kryesorë mjedisorë përfshijnë:
· Rezervuarin e Ujmanit;
· Pajisjet e monitorimit të rrjedhjeve dhe sistemet e kullimit;
· Galerinë e inspektimit të digës;
· Rrjedhën e poshtme të lumit Ibër;
· Infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe ujitjes lidhur me rezervuarin.
[bookmark: biological-environment]
3.4 Mjedisi Biologjik
Rezervuari i Ujmanit është i rrethuar nga peizazhe kryesisht natyrore dhe gjysmënatyrore që përbëhen nga zona pyjore, kullota dhe habitate ujore të lidhura me rezervuarin dhe sistemin e lumit Ibër.
Punimet e propozuara të rehabilitimit do të kufizohen në strukturat ekzistuese dhe zonat operative brenda kompleksit të digës. Nuk parashikohet asnjë pastrim i konsiderueshëm i bimësisë, shndërrim i habitateve ose shqetësim i habitateve natyrore si pjesë e Nënprojektit.
Duke pasur parasysh fushëveprimin e kufizuar të ndërhyrjeve të propozuara dhe faktin se të gjitha punimet do të ndërmerren brenda infrastrukturës ekzistuese, nuk priten ndikime të rëndësishme në florë, faunë dhe biodiversitet. Megjithatë, do të zbatohen masa të përshtatshme për parandalimin e ndotjes dhe menaxhimin e mbetjeve për të parandaluar ndikimet indirekte në ekosistemet ujore dhe tokësore..
[bookmark: socio-economic-environment]
3.5 Mjedisi socio-ekonomik
Diga dhe Rezervuari i Ujmanit ofrojnë funksione të rëndësishme të resurseve ujore për komunat, komunitetet, bujqësinë dhe aktivitetet ekonomike brenda rajonit më të gjerë. Prandaj, rezervuari dhe infrastruktura përkatëse përfaqësojnë një aset publik strategjik me rëndësi të konsiderueshme sociale dhe ekonomike.
Palët kryesore të interesit të lidhura me nënprojektin përfshijnë:
· NPH Ibër-Lepenc si operator i digës;
· Komuna e Zubin Potokut;
· Përdoruesit përkatës të ujit dhe institucionet publike;
· Punëtorët dhe kontraktorët e nënprojekteve;
· Komunitetet që përfitojnë nga shërbimet e rezervuarit.

Nënprojekti nuk do të kërkojë përvetësim toke, zhvendosje fizike, zhvendosje ekonomike ose kufizime në përdorimin e tokës. Çdo kufizim i përkohshëm i qasjes do të kufizohet në zonat e përjashtimit të sigurisë brenda gjurmës ekzistuese operative dhe do t'u komunikohet paraprakisht personelit ose përdoruesve të prekur, kur është e aplikueshme.
Punimet e rehabilitimit pritet të gjenerojnë mundësi të përkohshme punësimi gjatë zbatimit dhe të kontribuojnë në përmirësimin e monitorimit të sigurisë së digave, besueshmërinë operative dhe sigurinë afatgjatë të infrastrukturës..

[bookmark: existing-dam-safety-conditions]3.6 Kushtet ekzistuese të sigurisë së digës
Vlerësimet e sigurisë së digës të ndërmarra për Digën e Ujmanit identifikuan mangësitë që lidhen me infrastrukturën e vjetër, përkeqësimin e strukturave të zgjedhura të betonit dhe kufizimet brenda sistemit ekzistues të monitorimit.
Sistemi i kapërderdhësit përbëhet nga një shkarkues anësor prej betoni, i pajisur me katër porta të tipit me kapak mbyllës, i projektuar për të shkarkuar në mënyrë të sigurt prurje të përmbytjeve deri në rreth 1,210 m³/s. Kapërderdhësi përfshin një kanal betoni me gjatësi rreth 360 m, i cili përfundon në një strukturë për disipimin e energjisë të tipit të shkallëzuar (ski-jump).
Problemet e identifikuara përfshijnë përkeqësimin e elementëve të betonit brenda kanalit të kapërderdhësit, depërtimin e ujit përmes çarjeve brenda galerisë së inspektimit, mangësitë në pajisjet e monitorimit të rrjedhjeve dhe integrimin jo të plotë të instrumenteve të monitorimit në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SBDH).
Për të përmirësuar mbikëqyrjen e kushteve të rrjedhjes dhe lëvizjeve të mundshme të mureve të kanalit të kapërderdhësit, u rekomanduan masa shtesë monitorimi.
Edhe pse gjendja e përgjithshme strukturore dhe stabiliteti i digës u vlerësuan si të kënaqshme, rehabilitimi i këtyre komponentëve u rekomandua për të përmirësuar aftësinë e monitorimit, besueshmërinë operacionale dhe performancën afatgjatë të sigurisë së digës.
Nënprojekti i propozuar është hartuar për të adresuar këto mangësi përmes ndërhyrjeve të synuara të rehabilitimit, duke ruajtur njëkohësisht funksionimin normal të digës dhe funksioneve të lidhura me rezervuarin.


 
[bookmark: X78d660f84d93ee6cf189fce63ae5d2354e218eb][bookmark: overview]4. RREZIQET DHE NDIKIMET MJEDISORE DHE SOCIALE
4.1 Përmbledhje
Punimet e propozuara të rehabilitimit kufizohen në riparimin dhe përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese brenda gjurmës operative të Digës së Ujmanit. Nënprojekti nuk përfshin zgjerimin e rezervuarit, modifikimin e argjinaturës së digës, ndërtimin e infrastrukturës së re jashtë gjurmës ekzistuese ose përvetësimin e tokës shtesë.
Aktivitetet e planifikuara përfshijnë rehabilitimin e betonit të dëmtuar në kanalin e kapërderdhësit, hidroizolimin e çarjeve në galerinë e inspektimit, rehabilitimin e sistemit të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e një piezometri shtesë, instalimin e pajisjeve të monitorimit topografik dhe përfundimin e integrimit të instrumenteve të monitorimit në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SMDH).
Duke pasur parasysh natyrën dhe shkallën e punimeve të propozuara, ndikimet mjedisore dhe sociale pritet të jenë të përkohshme, të lokalizuara dhe kryesisht të kufizuara në fazën e ndërtimit. Shumica e ndikimeve mund të menaxhohen në mënyrë efektive përmes zbatimit të praktikave të mira të ndërtimit, masave të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe masave zbutëse të përcaktuara në këtë PMMS.
Në të njëjtën kohë, nënprojekti pritet të gjenerojë përfitime të konsiderueshme afatgjata përmes monitorimit të përmirësuar të sigurisë së digës, mbikëqyrjes së përmirësuar të rrjedhjeve, gjendjes së përmirësuar strukturore të infrastrukturës kritike dhe besueshmërisë së shtuar operacionale..
[bookmark: environmental-risks-and-impacts]
[bookmark: dust-emissions]4.2 Rreziqet dhe Ndikimet Mjedisore
4.2.1 Emetimet e pluhurit
Emetime të përkohshme pluhuri mund të gjenerohen gjatë hidrodemolimit, shpimit, largimit të betonit, përgatitjes së sipërfaqes, bluarjes, punimeve të trajtimit të çarjeve dhe transportit të materialeve të ndërtimit.
Gjenerimi i pluhurit mund të ndikojë te punëtorët që ndërmarrin aktivitete rehabilitimi dhe, në një masë më të vogël, te zonat operative të afërta brenda objektit të digës. Për shkak të shkallës së kufizuar dhe natyrës së lokalizuar të punimeve, ndikimet në cilësinë e ajrit të ambientit pritet të jenë të përkohshme dhe të kufizuara në zonat e menjëhershme të punës.
Nuk parashikohen ndikime të rëndësishme afatgjata në cilësinë e ajrit.
[bookmark: noise-and-vibration]
4.2.2 Zhurma dhe Vibrimi
Aktivitetet e ndërtimit që përfshijnë shpimin, hidrodemolimin, punimet e riparimit të betonit, instalimin e pajisjeve të monitorimit dhe funksionimin e makinerive të ndërtimit mund të gjenerojnë rritje të përkohshme të niveleve të zhurmës.
Receptorët e mundshëm përfshijnë punëtorët e nënprojektit, personelin operativ dhe vizitorët brenda kompleksit të digës. Duke pasur parasysh mungesën e receptorëve të ndjeshëm brenda zonës së menjëhershme të punës dhe kohëzgjatjen e kufizuar të aktiviteteve të rehabilitimit, ndikimet e zhurmës pritet të jenë të përkohshme dhe të lokalizuara.
Nuk parashikohen ndikime të rëndësishme nga dridhjet për shkak të natyrës dhe shkallës së punimeve të propozuara.
[bookmark: water-quality-risks]
4.2.3 Rreziqet e Cilësisë së Ujit
Rezervuari i Ujmanit dhe rrjedha e poshtme e lumit Ibër përbëjnë receptorët më të ndjeshëm mjedisorë të lidhur me nënprojektin.
Aktivitetet e ndërtimit të ndërmarra brenda ose pranë strukturave hidraulike mund të krijojnë rreziqe të shkarkimit aksidental të mbeturinave të ndërtimit, mbetjeve të betonit, materialeve të shpimit, sedimenteve, vajrave, karburanteve, rrëshirave epoksi, rrëshirave poliuretani, llaçeve të riparimit ose materialeve të tjera në rezervuar ose në sistemet e kullimit që lidhen me to. Menaxhimi jo i duhur i materialeve të tilla mund të ndikojë negativisht në cilësinë e ujit dhe ekosistemet ujore.
Edhe pse aktivitetet e propozuara nuk përfshijnë modifikime në kapacitetin e rezervuarit, vëllimet e nxjerrjes së ujit, operacionet e hidrocentraleve ose regjimet e funksionimit të rezervuarit, mbrojtja e cilësisë së ujit mbetet një konsideratë kyçe mjedisore gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.

4.2.4 Gjenerimi i Mbetjeve të Ndërtimit
Zbatimi i punimeve të propozuara të rehabilitimit do të gjenerojë lloje të ndryshme të mbetjeve të ndërtimit. Rrjedhat e mbetjeve pritet të përfshijnë mbeturinat e betonit të gjeneruara gjatë hidrodemolimit dhe punimeve të riparimit të betonit, mbetjet e shpimit nga instalimi i piezometrit, skrapin e metaleve nga zëvendësimi i komponentëve të monitorimit, materialet e paketimit që lidhen me instalimin e instrumenteve dhe sasi të vogla të mbetjeve komunale të gjeneruara nga punëtorët.
Trajtimi, ruajtja ose asgjësimi jo i duhur i mbetjeve të ndërtimit mund të rezultojë në ndikime të lokalizuara mjedisore, duke përfshirë shqetësime vizuale, ndotje të tokës dhe ndotje të mundshme të ujërave të rezervuarit. Duke pasur parasysh që punimet e rehabilitimit do të ndërmerren brenda një objekti operativ të sigurisë së rezervuarit dhe digës, menaxhimi efektiv i mbetjeve të ndërtimit është veçanërisht i rëndësishëm.
Ndikimet e parashikuara pritet të jenë të përkohshme, të lokalizuara dhe të kthyeshme.
[bookmark: X708b0957bff58e6d12d5cc14acca480d9b13c00]
4.2.5 Menaxhimi i Materialeve të Rrezikshme dhe Kimikateve
Disa aktivitete rehabilitimi do të përfshijnë përdorimin e produkteve kimike dhe materialeve potencialisht të rrezikshme, duke përfshirë rrëshirat epoksi, materialet e injektimit prej poliuretani, llaçet e riparimit, produktet hidroizoluese, veshjet mbrojtëse, lubrifikantët, karburantet dhe agjentët e pastrimit.
Rreziqe mund të lindin gjatë transportit, magazinimit, trajtimit dhe aplikimit të këtyre materialeve. Derdhjet aksidentale, rrjedhjet ose asgjësimi i papërshtatshëm mund të rezultojnë në ndotje të tokës, ujërave të rezervuarëve, sistemeve të kullimit dhe zonave të punës, si dhe rreziqe për shëndetin dhe sigurinë për punëtorët.
Duke pasur parasysh vendndodhjen e punimeve brenda një objekti rezervuari operativ, kërkohet menaxhim i kujdesshëm i materialeve të rrezikshme gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit..

[bookmark: hazardous-and-electronic-waste]4.2.6 Mbetje të Rrezikshme dhe Elektronike
Instalimi dhe komisionimi i instrumenteve të monitorimit dhe komponentëve të sistemit të monitorimit mund të gjenerojë sasi të kufizuara të mbeturinave elektronike (e-mbeturinave), duke përfshirë kabllot, sensorët, bateritë, pajisjet e regjistrimit të të dhënave dhe komponentët elektronikë të lidhur me to.
Aktivitetet e rehabilitimit mund të gjenerojnë gjithashtu rrjedha të rrezikshme mbetjesh, të tilla si paketime të kontaminuara, enë rrëshire bosh, produkte kimike të përdorura, materiale thithëse dhe mbetje të tjera që lidhen me punimet e hidroizolimit dhe riparimit.
Menaxhimi jo i duhur i mbetjeve të rrezikshme dhe elektronike mund të krijojë rreziqe për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. Megjithatë, duke pasur parasysh shkallën e kufizuar të punimeve të rehabilitimit, sasitë e gjeneruara pritet të jenë të vogla dhe të menaxhueshme përmes procedurave të duhura të trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve.
Ndikimet e parashikuara pritet të jenë të përkohshme, të lokalizuara dhe të menaxhueshme përmes zbatimit të masave të duhura të menaxhimit mjedisor.

[bookmark: social-risks-and-impacts]
4.3 Rreziqet dhe Ndikimet Sociale
[bookmark: occupational-health-and-safety-risks]4.3.1 Rreziqet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
Shëndeti dhe siguria në punë (SHSP) përfaqëson rrezikun më të rëndësishëm social që lidhet me Nënprojektin. Aktivitetet e propozuara të rehabilitimit përfshijnë punën brenda një objekti operativ të digës dhe përfshijnë punime rehabilitimi të betonit, hidrodemolimin, aktivitete shpimi, instalimin e pajisjeve të monitorimit, rehabilitimin e objekteve të monitorimit të rrjedhjeve, punime për injektimin e çarjeve dhe aktivitete hidroizolimi brenda galerisë së inspektimit.
Punëtorët e nënprojektit mund të ekspozohen ndaj një sërë rreziqesh profesionale, duke përfshirë:
· Punën në lartësi në kanalin e kapërderdhësit dhe strukturat përkatëse;
· Hyrjen në hapësirë ​​të kufizuar brenda galerisë së inspektimit;
· Rreziqet që lidhen me hidrodemolimin dhe pajisjet e shpimit;
· Ekspozimin ndaj pluhurit dhe zhurmës gjatë punimeve të rehabilitimit të betonit;
· Operacionet e transportit dhe ngritjes manuale;
· Ekspozimin ndaj rrëshirave epoksi, rrëshirave poliuretani, llaçeve të riparimit dhe produkteve të tjera kimike;
· Rreziqet elektrike që lidhen me instalimin dhe komisionimin e  instrumenteve të monitorimit dhe integrimit të SMDH;
· Rrëshqitjet, pengimet dhe rënien brenda zonave operative të objektit të digës.

[bookmark: community-health-and-safety-risks]Moszbatimi i procedurave të duhura të shëndetit dhe sigurisë në punë mund të rezultojë në lëndime, aksidente ose ndikime shëndetësore që prekin punëtorët dhe kontraktorët. Niveli i rrezikut konsiderohet i moderuar për shkak të natyrës së aktiviteteve të rehabilitimit dhe mjedisit operativ në të cilin ato do të ndërmerren.

4.3.2 Rreziqet e Shëndetit dhe Sigurisë së Komunitetit
Punimet e rehabilitimit do të zbatohen brenda zonës operative të Digës së Ujmanit dhe nuk pritet të ndikojnë drejtpërdrejt në komunitetet përreth. Megjithatë, gjatë zbatimit të nënprojektit mund të lindin rreziqe të caktuara për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit.
Rreziqet e mundshme përfshijnë:
· Qasjen e paautorizuar në zonat aktive të punës;
· Ndërprerjen e përkohshme të aktiviteteve operative brenda kompleksit të digës;
· Lëvizjen e automjeteve dhe pajisjeve të ndërtimit;
· Lëshimin aksidental tëmaterialeve të ndërtimit, kimikateve ose mbeturinave që ndikojnë në cilësinë e ujit të rezervuarit;
· Rreziqet që lidhen me funksionimin e vazhdueshëm të infrastrukturës kritike të digës gjatë punimeve të rehabilitimit.
Nënprojekti nuk përfshin punime të mëdha gërmimi, aktivitete shpërthimi, ndërtim të infrastrukturës së re ose transport të materialeve në shkallë të gjerë. Si pasojë, ndikimet në komunitet pritet të jenë të kufizuara, të përkohshme dhe të lokalizuara.
Zbatimi i masave të rehabilitimit pritet të gjenerojë ndikime pozitive afatgjata përmes monitorimit të përmirësuar të sigurisë së digave, besueshmërisë së shtuar operative dhe aftësisë së përmirësuar për identifikimin e hershëm të shqetësimeve për sigurinë e digave..

[bookmark: labour-and-working-conditions]4.3.3 Puna dhe Kushtet e Punës
Nënprojekti do të përfshijë punëtorë të drejtpërdrejtë, punëtorë të kontraktuar dhe personel mbikëqyrës të angazhuar në zbatimin e aktiviteteve të rehabilitimit.
Rreziqet e mundshme që lidhen me punën përfshijnë:
· Menaxhimin joadekuat të shëndetit dhe sigurisë në punë;
· Trajnimin dhe ndërgjegjësimin e pamjaftueshëm të punëtorëve;
· Mungesën e një mekanizmi për ankesat e punëtorëve;
· Mosrespektimin e legjislacionit të punës dhe kërkesave kontraktuale;
· Mbikëqyrje e pamjaftueshme të personelit të kontraktorit.
Shkalla e Nënprojektit është relativisht e kufizuar dhe fuqia punëtore pritet të jetë e vogël. Megjithatë, përputhja me legjislacionin kombëtar të punës dhe kërkesat e Bankës Botërore në lidhje me punën dhe kushtet e punës është e nevojshme për të siguruar një mjedis pune të sigurt dhe të drejtë.
Kontraktori duhet të krijojë dhe mirëmbajë një Mekanizëm Ankesash për Punëtorët si pjesë e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (K-ESMP) të Kontraktorit. Procedurat e duhura të menaxhimit të punëtorëve, programet e trajnimit dhe masat e shëndetit dhe sigurisë në punë duhet të zbatohen gjatë gjithë zbatimit të Nënprojektit.


4.4 Rreziqet e Lidhura me Sigurinë e Digës
Nënprojekti është zhvilluar në përgjigje të mangësive të identifikuara përmes vlerësimeve të sigurisë së digës dhe hulumtimeve të hollësishme teknike të ndërmarra për Digën e Ujmanit. Edhe pse gjendja e përgjithshme strukturore dhe stabiliteti i digës u vlerësuan si të kënaqshme, një numër komponentësh të lidhur me aftësinë e monitorimit dhe performancën operative afatgjatë u identifikuan si të tilla që kërkojnë rehabilitim.
Çështjet kryesore të identifikuara në lidhje me sigurinë e digës përfshijnë:
· Dëmtimin e elementëve të betonit brenda kanalit të kapërderdhësit;
· Depërtimin e ujit përmes çarjeve brenda galerisë së inspektimit;
· Mangësitë në objektet e monitorimit të rrjedhjeve, duke përfshirë stacionet e matjes në formë V-je;
· Mbulim i kufizuar monitorimi që kërkon instalimin e një piezometri shtesë me tub të hapur;
· Integrim dhe komisionimin e paplotë të instrumenteve të monitorimit brenda Sistemit të Mbledhjes së të Dhënave (SMDH);
· Nevojë për monitorim më të mirë të lëvizjeve të mundshme të mureve të kanalit të kapërderdhësit.
Nëse lihen pa u adresuar, këto mangësi mund ta zvogëlojnë progresivisht efektivitetin e sistemeve të mbikëqyrjes së digave, të kufizojnë aftësinë për të identifikuar kushtet jonormale të rrjedhjes dhe të zvogëlojnë besueshmërinë e informacionit të nevojshëm për menaxhimin e sigurisë së digave.
Rëndësi e veçantë i kushtohet funksionalitetit të sistemeve të monitorimit, të cilat mbështesin vlerësimin e performancës së digës dhe identifikimin e hershëm të shqetësimeve të mundshme për sigurinë. Monitorimi efektiv i rrjedhjeve, monitorimi piezometrik dhe mbikëqyrja e lëvizjeve strukturore përbëjnë komponentë të rëndësishëm të kuadrit të sigurisë së digës.
Aktivitetet e propozuara të rehabilitimit janë hartuar për të adresuar mangësitë e identifikuara dhe për të përmirësuar aftësinë e monitorimit, besueshmërinë operacionale dhe performancën e përgjithshme të sigurisë së digës. Përfundimi i ndërhyrjeve të planifikuara pritet të forcojë menaxhimin e sigurisë së digës dhe të mbështesë funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të rezervuarit dhe infrastrukturës përkatëse.
Në përgjithësi, nënprojekti pritet të gjenerojë ndikime pozitive afatgjata përmes rehabilitimit të infrastrukturës kritike të sigurisë së digave dhe përmirësimit të sistemeve të monitorimit dhe mbikëqyrjes.



[bookmark: X10b38ce83c7dfe2b7810af7a81c07d02bb35d65][bookmark: general]5. MASAT ZBUTËSE MJEDISORE DHE SOCIALE
5.1 Të përgjithshme
Masat zbutëse të paraqitura në këtë kapitull janë zhvilluar për të shmangur, minimizuar, zvogëluar ose menaxhuar rreziqet dhe ndikimet mjedisore dhe sociale të identifikuara në Kapitullin 4. Masat janë hartuar në përputhje me hierarkinë e zbutjes dhe janë në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi dhe Standardet Mjedisore dhe Sociale (SMS) të Bankës Botërore.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e përditshëm të të gjitha masave zbutëse gjatë zbatimit të Nënprojektit. Inxhinieri Mbikëqyrës do të monitorojë përputhshmërinë e Kontraktorit në vend, ndërsa Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EPM), në koordinim me Ibër-Lepencin SH.A., do të ofrojë mbikëqyrje të përgjithshme, do të shqyrtojë raportet e monitorimit dhe do të sigurojë që kërkesat e PMMS-së të zbatohen në mënyrë efektive.
Masat zbutëse përqendrohen në rreziqet kryesore mjedisore dhe sociale që lidhen me punimet e rehabilitimit, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit, kontrollimin e pluhurit dhe zhurmës, mbrojtjen e cilësisë së ujit të rezervuarit, menaxhimin e materialeve dhe produkteve kimike të rrezikshme, shëndetin dhe sigurinë në punë, punën dhe kushtet e punës, shëndetin dhe sigurinë e komunitetit, si dhe zbatimin e sigurt të punimeve të rehabilitimit brenda një objekti operativ të digës.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet parandalimit të ndotjes aksidentale të Rezervuarit të Ujmanit dhe sistemeve të kullimit që lidhen me të, përdorimit të sigurt të rrëshirave epoksi dhe poliuretanike, procedurave të hyrjes në hapësirë ​​të mbyllur brenda galerisë së inspektimit, punës në lartësi në strukturat e kapërderdhësit, aktiviteteve të shpimit që lidhen me instalimin e piezometrave dhe mbrojtjes së sistemeve ekzistuese të monitorimit të sigurisë së digës gjatë punimeve të rehabilitimit.
Të gjitha masat zbutëse të përcaktuara në këtë PMMS duhet të përfshihen në Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (K-PMMS) të Kontraktorit, deklaratat e metodave dhe procedurat e punës para fillimit të aktiviteteve të ndërtimit.
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Tabela 5-1. Masat zbutëse mjedisore dhe sociale
	Burimi i Ndikimit
	Masat zbutëse
	Përgjegjësia
	Kostoja e parashikuar


	Cilësia e ajrit dhe emetimet e pluhurit –Pluhuri i gjeneruar gjatë hidrodemolimit, shpimit, punimeve të riparimit të betonit, bluarjes, përgatitjes së sipërfaqes dhe aktiviteteve të transportit.
	· Spërkatja me ujë duhet të bëhet gjatë kushteve të thata dhe me erë.
· Materialet që gjenerojnë pluhur duhet të mbulohen gjatë transportit dhe magazinimit. Zonat e punës duhet të pastrohen rregullisht.
· Kufizimet e shpejtësisë së automjeteve duhet të vendosen dhe të zbatohen brenda zonës së punës.
· Punëtorët duhet të përdorin pajisje mbrojtëse të frymëmarrjes kur është e nevojshme.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Emetimet e shkarkimit të gazrave– Emetimet nga makineritë e ndërtimit, gjeneratorët dhe mjetet e transportit.
	· Pajisjet e ndërtimit duhet të mirëmbahen dhe të operohen rregullisht sipas specifikimeve të prodhuesit.
· Duhet të shmanget puna e panevojshme e motorit në bosht.
· Pajisjet me emetime të tepërta duhet të hiqen nga shërbimi derisa të riparohen.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Zhurma dhe Vibrimi –Zhurma e gjeneruar nga shpimi, hidrodemolimi, punimet e rehabilitimit të betonit dhe funksionimi i makinerive të ndërtimit.
	· Aktivitetet e zhurmshme duhet të kufizohen në orët e punës gjatë ditës, aty ku është e mundur.
· Pajisjet duhet të mirëmbahen siç duhet dhe të pajisen me silenciatorë kur është e nevojshme.
· Punëtorët e ekspozuar ndaj niveleve të larta të zhurmës duhet të pajisen me mbrojtëse për dëgjimin.
· Aktivitetet që gjenerojnë vibrim duhet të minimizohen për të shmangur ndikimet në strukturat ekzistuese dhe pajisjet e monitorimit.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Cilësia e Ujit –Lëshim aksidental i mbeturinave të betonit, llumit, mbetjeve të shpimit, materialeve të riparimit, sedimenteve, karburanteve, vajrave, lubrifikantëve, rrëshirave epoksi, rrëshirave poliuretani ose kimikateve në Rezervuarin e Ujmanit.
	· Masat e përmbajtjes fizike do të zbatohen aty ku është e nevojshme.
· Zonat e magazinimit të karburantit dhe kimikateve duhet të vendosen larg trupave ujorë dhe të pajisen me izolim sekondar.
· Kitat për derdhje duhet të jenë të disponueshme në të gjitha vendet e punës. Çdo derdhje duhet të raportohet menjëherë, të përmbahet dhe të pastrohet. Hedhja e drejtpërdrejtë e mbeturinave në rezervuar duhet të ndalohet. Kujdes i veçantë duhet të tregohet gjatë aktiviteteve të hidrodemolimit, injektimit të çarjeve dhe shpimit me piezometra.
· Asnjë aktivitet furnizimi me karburant, mirëmbajtja e pajisjeve ose larja nuk duhet të ndërmerret në afërsi të menjëhershme të rezervuarit.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Kanalizime dhe Ujëra të Zeza –Ujërat e ndotura të gjeneruara nga personeli i ndërtimit dhe aktivitetet e pastrimit.
	· Tualete mobile do të sigurohen për punëtorët kur është e nevojshme. Shkarkimi i drejtpërdrejtë i ujërave të ndotura në Rezervuarin e Ujmanit ose në sistemet e kullimit që lidhen me të do të ndalohet rreptësisht.
· Ujërat e zeza dhe mbetjet e pastrimit duhet të mblidhen dhe menaxhohen në përputhje me rregulloret në fuqi.
· Do të zbatohet një politikë me shkarkim zero në rezervuar.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Mbeturinat e Ngurta –Mbetjet e gjeneruara nga punimet e rehabilitimit të betonit, aktivitetet e shpimit, monitorimi i instalimit të pajisjeve dhe materialet e paketimit.
	· Do të zbatohet një Plan për Menaxhimin e Mbetjeve.
· Mbeturinat e ndërtimit duhet të ndahen në burim.
· Mbeturinat e betonit, mbetjet e shpimit, skrapet e metaleve dhe materialet e paketimit duhet të mblidhen veçmas dhe të transferohen për riciklim ose asgjësim, kur është e përshtatshme.
· Mbeturinat duhet të ruhen në zona të caktuara dhe të asgjësohen nëpërmjet operatorëve të licencuar të mbeturinave.
· Duhet të mbahen të dhëna për gjurmimin e mbeturinave.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Menaxhimi i Materialeve të Rrezikshme –Ruajtja dhe përdorimi i rrëshirave epoksi, materialeve për injeksion poliuretani, llaçeve për riparim, produkteve hidroizoluese, veshjeve, karburanteve dhe agjentëve pastrues.
	· Fletët e të Dhënave të Sigurisë (FDHS) duhet të jenë të disponueshme në vend.
· Materialet e rrezikshme duhet të ruhen në zona të caktuara dhe të sigurta me izolim sekondar.
· Vetëm personeli i trajnuar duhet të merret me substanca të rrezikshme.
· Materialet e rrezikshme duhet të menaxhohen në përputhje me rekomandimet e prodhuesit.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Mbeturinat e Rrezikshme –Gjenerimi i enëve të kontaminuara, mbetjeve të rrëshirës, ​​tretësve të përdorur, absorbuesve dhe paketimeve kimike.
	· Mbeturinat e rrezikshme duhet të mblidhen, etiketohen dhe ruhen veçmas në vende të sigurta.
· Mbeturinat e rrezikshme duhet të transferohen vetëm te operatorët e licencuar të menaxhimit të mbetjeve.
· Përzierja e mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme është e ndaluar.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Mbeturinat Elektronike –Zëvendësimi dhe instalimi i sensorëve të monitorimit, regjistruesve të të dhënave, pajisjeve të komunikimit, kabllove, baterive dhe instrumenteve përkatëse.
	· Mbeturinat elektronike duhet të mblidhen veçmas dhe të transferohen në objekte të autorizuara për riciklim ose asgjësim.
· Duhet të mbahen të dhëna për menaxhimin dhe asgjësimin e mbeturinave elektronike.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Magazinimi i Përkohshëm i Materialeve dhe Pajisjeve –Magazinimi i pajisjeve të monitorimit, komponentëve të instrumenteve, llaçeve të riparimit, rrëshirave, materialeve të shpimit dhe pajisjeve të ndërtimit.
	· Materialet duhet të ruhen vetëm në zona të caktuara të miratuara nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe të koordinuara me Ibër-Lepencin SH.A.
· Magazinimi nuk duhet të pengojë qasjen në objektet operative, sistemet e monitorimit, rrugët e inspektimit ose rrugët e qasjes emergjente.
· Praktikat e mira të mirëmbajtjes së shtëpisë duhet të respektohen në çdo kohë.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Infrastruktura e digës dhe mjedisi operativ –Dëmtim i strukturave të kapërderdhësit, galerisë së inspektimit, objekteve të monitorimit të rrjedhjeve, instrumenteve të monitorimit ose infrastrukturës operative.
	· Të gjitha punimet duhet të kryhen në përputhje me projektet teknike të miratuara, deklaratat e metodës dhe kërkesat e mbikëqyrjes.
· Sistemet ekzistuese të monitorimit duhet të mbeten funksionale sa herë që është e mundur.
· Çdo dëmtim i papritur duhet të raportohet menjëherë te Inxhinieri Mbikëqyrës dhe Ibër-Lepenci SH.A.
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Instalimi i Instrumenteve të Monitorimit –Mosfunksionim ose dëmtim i mundshëm i sistemeve të monitorimit gjatë aktiviteteve të instalimit dhe komisionimit.
	· Instalimi dhe komisionimi duhet të kryhen nga personel i kualifikuar.
· Testimi funksional, kalibrimi dhe verifikimi i instrumenteve të monitorimit duhet të përfundojnë para pranimit të punimeve dhe të integrohen në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SMDH) aty ku është e aplikueshme.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Aktivitete Shpimi për Piezometra –Punime shpimi të lidhura me instalimin e një piezometri të ri me tub të hapur.
	· Punimet e shpimit duhet të kryhen nga personel i kualifikuar duke përdorur procedura të miratuara.
· Mbetjet dhe lëngjet nga shpimi duhet të mblidhen dhe menaxhohen në mënyrë të përshtatshme.
· Do të merren masa për të parandaluar ndotjen e ujërave të rezervuarëve, sistemeve të kullimit dhe tokës përreth.
· Zonat e shqetësuara do të rikthehen në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të punimeve.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Trafiku dhe Transporti –Dorëzimi i pajisjeve të monitorimit, materialeve të ndërtimit, pajisjeve të shpimit dhe produkteve të riparimit në vendin e ndërtimit të digës.
	· Lëvizjet e automjeteve duhet të planifikohen dhe menaxhohen për të minimizuar rreziqet për sigurinë dhe mjedisin.
· Ngarkesat duhet të sigurohen siç duhet gjatë transportit.
· Ngasësit e automjeteve duhet të zbatojnë rregulloret përkatëse të trafikut dhe kufijtë e shpejtësisë në vend.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Siguria e Komunitetit –Rreziqet që lidhen me punimet e rehabilitimit brenda një objekti operativ të digës, duke përfshirë lëvizjen e punëtorëve, automjeteve, pajisjeve dhe aktiviteteve të përkohshme të ndërtimit.
	· Qasja në zonat aktive të punës duhet të kufizohet nëpërmjet rrethojave, barrierave dhe sinjalistikës paralajmëruese.
· Aktivitetet e ndërtimit do të koordinohen me Ibër-Lepenc SH.A. për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të objektit.
· Vizitorët dhe personat e paautorizuar nuk lejohen të hyjnë në zonat e punës.
· Mekanizmi i Ankesave për Nënprojektin do të jetë në dispozicion të palëve të prekura të interesit.
	Kontraktori / EMP / Ibër-Lepenci SH.A.
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit –Ndikimet e mundshme që rrjedhin nga derdhjet aksidentale, aktivitetet e ndërtimit ose ndërprerja e funksionimit të digës dhe sistemeve të monitorimit, ndërprerjet e përkohshme të funksionimit dhe ndikimet e mundshme në shërbimet e furnizimit me ujë.
	· Aktivitetet e ndërtimit duhet të planifikohen dhe zbatohen për të shmangur ndikimet në funksionimin e rezervuarit, sistemet e monitorimit dhe sigurinë publike.
· Duhet të përcaktohen procedura emergjente për të adresuar derdhjet aksidentale, incidentet ose ndërprerjet operative.
· Kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Inxhinierin Mbikëqyrës dhe Ibër-Lepencin SH.A. për çdo incident që mund të ndikojë në sigurinë publike ose cilësinë e ujit.
· Ndërprerjet e planifikuara të furnizimit me ujë duhet të shmangen aty ku është e mundur dhe të minimizohen në kohëzgjatje.
· Kur ndërprerjet e planifikuara janë të pashmangshme, konsumatorët e prekur duhet të informohen paraprakisht përmes kanaleve të komunikimit të krijuara nga Ibër-Lepenci SH.A., kanaleve komunale/komunitare dhe mekanizmave të tjerë të përshtatshëm të njoftimit publik.
· Njoftimet duhet të përfshijnë kohën, kohëzgjatjen dhe arsyen e pritur të ndërprerjes, kur është e praktikueshme.
· Koha dhe kohëzgjatja e pritur e ndërprerjes duhet të komunikohen sa herë që është e praktikueshme.
· Personave të paautorizuar u ndalohet hyrja në zonat e punës.
· Mekanizmi i Ankesave për Nënprojektin (MA) do të jetë në dispozicion të palëve të prekura të interesit.
	Kontraktori / Ibër-Lepenci SH.A.
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Shëndeti dhe Siguria në Punë (SHSP) –Puna në lartësi, hyrja në hapësira të mbyllura, hidrodemolicioni, aktivitetet e shpimit, operacionet e ngritjes, punimet me instrumente dhe ekspozimi ndaj materialeve të rrezikshme.
	· Duhet të përgatitet dhe zbatohet një Plan i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SHSP) specifik për vendin. Duhet të sigurohen dhe përdoren në çdo kohë PPM të përshtatshme.
· Procedurat e punës në lartësi, lejet e hyrjes në hapësira të mbyllura, procedurat e bllokimit/etiketimit dhe planet e ngritjes duhet të zbatohen aty ku është e aplikueshme.
· Pajisjet e ndihmës së shpejtë dhe personeli i trajnuar i ndihmës së shpejtë duhet të jenë të disponueshme në vend.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Hyrja në Hapësirë ​​të Mbyllur –Galeria e Inspektimit.
	· Hyrja në galerinë e inspektimit duhet t'i nënshtrohet një sistemi lejesh hyrjeje në hapësirë ​​të mbyllur.
· Kushtet atmosferike duhet të vlerësohen para hyrjes dhe të monitorohen vazhdimisht kur është e nevojshme.
· Duhet të sigurohet ventilim i përshtatshëm, pajisje komunikimi, procedura shpëtimi emergjent dhe personel në gatishmëri.
· Vetëm personeli i trajnuar dhe i autorizuar do të lejohet të hyjë në hapësirat e mbyllura.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Shqetësime për shëndetin e punëtorëve – Ekspozim ndaj pluhurit, zhurmës, substancave kimike, rrëshirave dhe kushteve të rënda të punës fizike.
	· Punëtorët duhet të marrin trajnime sigurie specifike për detyrën dhe informacion mbi rreziqet në vendin e punës.
· Duhet të sigurohen dhe mirëmbahen PPM të përshtatshme.
· Fletët e të Dhënave të Sigurisë (FDHS) duhet të jenë të disponueshme për të gjitha substancat e rrezikshme të përdorura në vend.
· Duhet të sigurohen ujë i pijshëm, ambiente sanitare dhe zona pushimi të mjaftueshme.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Kodi i Sjelljes së Punëtorëve dhe Menaxhimi i Punës –Sjellje e papërshtatshme e punëtorit, diskriminim, ngacmim, praktika të pasigurta ose mosrespektim i kërkesave të punës.
	· Kodi i Sjelljes duhet të përfshijë dispozita mbi sjelljen me respekt, mos diskriminimin, ndalimin e ngacmimit, ndalimin e shfrytëzimit dhe abuzimit seksual/ngacmimit seksual, ndalimin e dhunës, ndërveprimin e sigurt me komunitetet dhe pajtueshmërinë me rregullat e sigurisë në vend.
· Të gjithë punëtorët duhet të marrin trajnim fillestar përpara fillimit të punës.
· Kodi i Sjelljes për Punëtorët duhet të zbatohet dhe të nënshkruhet nga i gjithë personeli.
· Kontraktorët duhet të zbatojnë legjislacionin në fuqi të punës dhe të sigurojnë mundësi të barabarta, mos diskriminim dhe trajtim të drejtë të punëtorëve.
· Shkeljet e Kodit të Sjelljes do t'i nënshtrohen masave disiplinore në përputhje me legjislacionin e punës dhe kërkesat e kontratës..
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Mekanizmi i Ankesave të Punëtorëve –Mostrajtimi i shqetësimeve, ankesave ose çështjeve që lidhen me punën e punëtorëve.
	· Duhet të krijohet një mekanizëm ankesash për punëtorët dhe t'u komunikohet të gjithë punëtorëve të angazhuar.
· Ankesat duhet të regjistrohen, shqyrtohen dhe zgjidhen në kohën e duhur.
· Duhet të mbahen të dhëna për ankesat dhe veprimet korrigjuese.
· MA i punëtorit duhet të përfshijë afate kohore treguese të reagimit dhe rregullime përshkallëzimi.
· Ankesat që përfshijnë ngacmim, SHAS/N ose çështje të tjera të ndjeshme duhet të trajtohen në mënyrë konfidenciale dhe vetëm nga personeli i caktuar për të menaxhuar raste të tilla.
· Ankesat konfidenciale dhe të ndjeshme do të trajtohen përmes procedurave me qasje të kufizuar.
· Hakmarrja ndaj ankuesve është e ndaluar.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Siguria dhe Kontrolli i Qasjes –Kufizime të përkohshme në qasje në objektet operative, rrugët e inspektimit dhe zonat e punës gjatë aktiviteteve të rehabilitimit. Përdorimi i barrierave, portave, rojeve ose kufizimeve të hyrjes rreth zonave operative dhe të ndërtimit.
	· Punimet e rehabilitimit duhet të planifikohen dhe të ndahen në faza për të minimizuar ndërprerjet në funksionimin e digës dhe aktivitetet e mirëmbajtjes.
· Duhet të ruhet qasje e sigurt për personelin e autorizuar, ekipet e reagimit ndaj emergjencave dhe operatorët e digës në çdo kohë.
· Kufizimet e përkohshme duhet t'u komunikohen paraprakisht personelit të prekur.
· Masat e kontrollit të qasjes duhet të jenë në përpjesëtim me rreziqet dhe të kufizuara në kërkesat e sigurisë dhe operacionale.
· Personeli i sigurisë, aty ku përdoret, duhet të udhëzohet për sjellje të respektueshme, mosdiskriminim, shmangie të forcës së tepërt dhe referim të ankesave te Menaxheri i Përgjithshëm i nënprojektit.
· Kufizimet e qasjes nuk duhet të pengojnë qasjen në rast emergjence, funksionimin e digës ose rrugët e autorizuara të inspektimit.
· Sinjalistika duhet të tregojë qartë zonat e kufizuara dhe rrugët alternative të sigurta, kur është e nevojshme
	Kontraktori / Ibër-Lepenci SH.A.
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Gatishmëria dhe Reagimi ndaj Emergjencave – Aksidente në vendin e punës, zjarre, derdhje kimike, incidente elektrike, emergjenca në hapësira të mbyllura ose ngjarje të tjera të paparashikuara.
	· Kontraktori duhet të përgatisë dhe zbatojë një Plan Gatishmërie dhe Reagimi ndaj Emergjencave.
· Informacioni i kontaktit në rast emergjence, procedurat e evakuimit, pajisjet e shpëtimit dhe masat për reagim ndaj emergjencave duhet të jenë të disponueshme në vend.
· Ushtrimet për raste emergjente do të kryhen periodikisht gjatë gjithë zbatimit të punimeve.
	Kontraktori
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Operacioni i digës– Ndërprerje e përkohshme e funksionimit të digës, infrastrukturës së furnizimit me ujë ose sistemeve hidraulike gjatë aktiviteteve të rehabilitimit.
	· Aktivitetet e rehabilitimit duhet të planifikohen dhe koordinohen me KRU Gjakova për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të sigurt të digës dhe sistemit të furnizimit me ujë.
· Çdo mbyllje e përkohshme ose kufizim operativ duhet të miratohet paraprakisht dhe të zbatohet në përputhje me procedurat operative të dakorduara.
· Funksionet kritike të digës do të mbeten funksionale gjatë gjithë periudhës së ndërtimit, sa herë që është e praktikueshme.
	Kontraktori / Ibër-Lepenci SH.A. / Inxhinieri Mbikëqyrës
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Sistemet e Monitorimit– Ndërprerje e përkohshme, dëmtim ose mosfunksionim i sistemeve ekzistuese të monitorimit të digave gjatë instalimit të instrumenteve të reja.
	· Instrumentet ekzistuese të monitorimit duhet të mbeten funksionale sa herë që është e mundur gjatë punimeve të instalimit.
· Instalimi, kalibrimi dhe komisionimi duhet të kryhen nga personel i kualifikuar.
· Funksionaliteti i të gjitha instrumenteve duhet të verifikohet pas instalimit dhe para pranimit të punimeve.
· Të dhënat e monitorimit duhet të rishikohen për të konfirmuar funksionimin e duhur të sistemit të përmirësuar.
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit

	Defekte të identifikuara rishtazi– Zbulimi i mangësive strukturore, hidraulike, gjeoteknike ose operacionale të paidentifikuara më parë gjatë punimeve të rehabilitimit.
	· Çdo defekt ose shqetësim i sapo identifikuar për sigurinë duhet t'i raportohet menjëherë Inxhinierit Mbikëqyrës dhe KRU Gjakova.
· Vlerësimet teknike të duhura duhet të ndërmerren për të përcaktuar rëndësinë e defektit dhe për të identifikuar masat korrigjuese.
· Aktivitetet e rehabilitimit në zonën e prekur do të pezullohen kur është e nevojshme derisa të vlerësohet problemi dhe të bien dakord për veprimet e duhura.
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.
	Përfshirë në Paramasën dhe Parallogarinë e Kontraktorit








6. PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL

6.1 Objektivat e Monitorimit
Objektivi i programit të monitorimit është të verifikojë zbatimin efektiv të masave zbutëse të përcaktuara në Kapitullin 5 dhe të sigurojë që rreziqet mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe të sigurisë së digave që lidhen me punimet e rehabilitimit, të menaxhohen në mënyrë adekuate gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet monitorimit të përputhshmërisë me masat që lidhen me mbrojtjen e cilësisë së ujit të rezervuarit, menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit dhe të rrezikshme, trajtimin e sigurt të rrëshirave epoksi dhe poliuretani, shëndetin dhe sigurinë në punë, procedurat e hyrjes në hapësira të mbyllura, aktivitetet e shpimit me piezometra, mbrojtjen e sistemeve ekzistuese të monitorimit dhe mirëmbajtjen e funksionimit të sigurt të digës gjatë ndërtimit.
Aktivitetet e monitorimit do të ndërmerren nga Kontraktori, do të mbikëqyren nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe do të rishikohen nga Ibër-Lepenci SH.A. dhe Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP), sipas rastit.
Rezultatet e monitorimit do të dokumentohen dhe do të ruhen si pjesë e të dhënave të menaxhimit mjedisor dhe social të Nënprojektit dhe do t'i vihen në dispozicion Bankës Botërore me kërkesë.
Programi i monitorimit duhet të verifikojë gjithashtu instalimin, testimin, kalibrimin dhe komisionimin e  duhur të instrumenteve të monitorimit, pajisjeve të monitorimit të rrjedhjeve dhe pajisjeve të monitorimit topografik të përfshira brenda fushëveprimit të Nënprojektit.











Tabela 6-1. Plani i Monitorimit Mjedisor dhe Social
	Parametri që do të monitorohet
	Metoda e Monitorimit
	Vendndodhja
	Frekuenca
	Përgjegjësia


	Gjenerimi i pluhurit dhe efektiviteti i masave të shtypjes së pluhurit
	Inspektimi vizual i zonave të punës dhe praktikat e kontrollit të pluhurit
	Zonat aktive të punës
	Ankesat javore dhe pas ankesave
	Kontraktori

	Emetimet e automjeteve dhe pajisjeve
	Inspektimi vizual dhe shqyrtimi i të dhënave të mirëmbajtjes
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Nivelet e zhurmës dhe zbatimi i masave të kontrollit të zhurmës
	Inspektimi i vendit dhe matjet në vend, kur është e nevojshme
	Zonat aktive të punës
	Javore
	Kontraktori

	Ndarja e mbeturinave dhe ruajtja e përkohshme
	Inspektimi i zonave të magazinimit të mbeturinave dhe praktikave të trajtimit të mbeturinave
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Regjistrat e asgjësimit të mbeturinave
	Rishikimi i shënimeve të transferimit të mbeturinave dhe dokumentacionit të asgjësimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori/Inxhinieri Mbikëqyrës

	Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
	Inspektimi i të dhënave të magazinimit dhe asgjësimit të mbetjeve të rrezikshme
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Menaxhimi i mbeturinave elektronike
	Rishikimi i të dhënave të mbledhjes, ruajtjes dhe asgjësimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori/Inxhinieri Mbikëqyrës

	Masat e mbrojtjes së cilësisë së ujit
	Inspektimi i masave të përmbajtjes, praktikave të mirëmbajtjes dhe rregullimeve të mbrojtjes së rezervuarit
	Rezervuari dhe vend punishte
	Javore
	Kontraktori/ Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Cilësia e ujit të papërpunuar
	Rishikimi i të dhënave rutinë të monitorimit të cilësisë së ujit të papërpunuar dhe hulumtimi i çdo ndryshimi që mund të lidhet me aktivitetet e ndërtimit.
	Zona e marrjes së rezervuarit
	Javore gjatë ndërtimit dhe sipas nevojës
	Ibër-Lepenci SH.A./ Inxhinieri Mbikëqyrës


	Dëshmi të derdhjeve, rrjedhjeve ose shkarkimeve aksidentale
	Inspektimi i magazinimit të karburantit, magazinimit të kimikateve dhe zonave të punës
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Magazinimi dhe trajtimi i materialeve të rrezikshme
	Inspektimi i ambienteve të magazinimit, përmbajtjes sekondare dhe disponueshmërisë së SDS-së
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Magazinim i përkohshëm i materialeve dhe pajisjeve të ndërtimit
	Inspektimi i zonave të caktuara të magazinimit dhe praktikave të mirëmbajtjes
	Vend punishte
	Javore
	Kontraktori

	Aktivitetet e shpimit me piezometër
	Inspektimi i praktikave të shpimit, menaxhimi i mbetjeve të shpimit dhe rikthimi i vendit  në gjendjen e mëparshme 
	Vendndodhja e instalimit të piezometrit
	Gjatë punimeve të shpimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës

	Mbrojtja e infrastrukturës ekzistuese të digës gjatë punimeve të rehabilitimit
	Inspektimi i praktikave të punës dhe gjendjes së strukturave ngjitur
	Pajisjet e digës
	Javore
	Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Sociale

	Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse personale (PPM)
	Inspektime në vend
	Zonat e punës
	Çdo ditë
	Kontraktori

	Pajtueshmëria me kërkesat e Shëndetit dhe Sigurisë
	Inspektimet e sigurisë dhe informimi për sigurinë në punë
	Vend punishte
	Çdo ditë
	Kontraktori

	Lejet për punë në lartësi dhe lejet për hapësira të kufizuara
	Rishikimi i të dhënave të lejeve
	Vend punishte
	Çdo ditë (sipas nevojës)
	Kontraktori

	Procedurat e hyrjes në hapësirë ​​të mbyllur në galerinë e inspektimit
	Inspektimi i lejeve, të dhënat e monitorimit atmosferik dhe masat e shpëtimit
	Galeria e inspektimit
	Gjatë punimeve
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës

	Orientimi dhe trajnimi i punëtorëve
	Rishikimi i të dhënave të trajnimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Mekanizmi i ankesave të punëtorëve
	Rishikimi i regjistrit të ankesave
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Zbatimi i Kodit të Sjelljes së Punëtorëve dhe ndërgjegjësimi për SHAS/N
	Rishikimi i të dhënave të nënshkruara dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktori

	Masat e sigurisë së komunitetit (sinjalistikë, barriera dhe kontroll i qasjes)
	Inspektimi i vendit
	Zonat e punës
	Javore (sipas nevojës)
	Kontraktori

	Ankesat e komunitetit
	Rishikimi i regjistrit të ankesave dhe të dhënave të zgjidhjes
	Zona e nënprojektit
	Mujore
	EMP/ Ibër-Lepenci SH.A.

	Menaxhimi i qasjes dhe kufizimet
	Inspektimi i rregullimeve të qasjes dhe rrugëve funksionale të qasjes
	Pajisjet e digës
	Javore (sipas nevojës)
	Kontraktori / Ibër-Lepenci SH.A.

	Marrëveshjet e gatishmërisë për emergjenca
	Inspektimi i pajisjeve të emergjencës dhe rregullimeve të reagimit
	Vend punishte
	Mujore
	Kontraktor

	Aksidente dhe incidente në punë. Incidente dhe aksidente serioze, duke përfshirë Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, Shëndetin dhe Kujdesin Shëndetësor, cilësinë e ujit, ndërprerjen e shërbimit dhe incidente të lidhura me VSM/SH.
	Rishikimi i të dhënave të incidenteve dhe veprimeve korrigjuese. Të dhënat e njoftimit të incidenteve, raportet e hulumtimit, analiza e shkakut rrënjësor dhe gjurmimi i veprimeve korrigjuese.
	Vend punishte
	Menjëherë pas ndodhjes dhe sipas nevojës
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A., sipas rastit / EMP

	Njoftim publik për ndërprerjet e planifikuara të furnizimit me ujë
	Rishikimi i njoftimeve publike, të dhënave të komunikimit të KRU-së dhe njoftimeve të konsumatorëve.
	Zona e nënprojektit
	Para dhe gjatë çdo ndërprerjeje të planifikuar.
	Kontraktorii / Ibër-Lepenci / EMP

	Siguria e digës dhe monitorimi operativ

	Vazhdimësia e funksionimit të digës gjatë punimeve të rehabilitimit
	Takime koordinuese dhe inspektime në vend
	Pajisjet e digës
	Javore
	Ibër-Lepenci SH.A. / Inxhinieri Mbikëqyrës

	Funksionaliteti i sistemeve ekzistuese të monitorimit të digave
	Rishikimi i të dhënave të monitorimit dhe statusit operativ
	Pajisjet e monitorimit të digave
	Javore
	Ibër-Lepenci SH.A.

	Rehabilitimi i impianteve të monitorimit të rrjedhjeve në formë prerjeje V
	Inspektimi i punimeve të përfunduara dhe testimi i funksionalitetit
	Stacionet e monitorimit të rrjedhjeve
	Gjatë rehabilitimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Instalimi dhe komisionimi i piezometrit të ri
	Verifikimi i të dhënave të instalimit, raporteve të kalibrimit dhe leximeve bazë
	Vendndodhja e piezometrit
	Gjatë instalimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Instalimi dhe funksionimi i instrumenteve të reja të monitorimit
	Verifikimi i të dhënave të kalibrimit, testimit, vënies në punë dhe integrimit të DAS
	Pajisjet e monitorimit të digave
	Gjatë instalimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Instalimi i sistemit të monitorimit topografik (prizma/reflektorë)
	Verifikimi i instalimit, të dhënat e studimit dhe dokumentacioni i vënies në punë
	Muret e kanalit të kapërderdhësit
	Gjatë instalimit dhe komisionimit
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenci SH.A.

	Kufizime dhe mbyllje të përkohshme operative
	Rishikimi i lejeve të punës dhe i të dhënave operative
	Objektet e digës
	Sipas kërkesës
	Kontraktori / Ibër-Lepenci SH.A.

	Defekte ose shqetësime për sigurinë e identifikuar rishtazi
	Inspektimet në vend dhe raportet e vlerësimit teknik
	Objektet e digës
	Vazhdimisht gjatë punimeve
	Kontraktori / Inxhinieri Mbikëqyrës / Ibër-Lepenc SH.A.

	Gatishmëria dhe aftësia për reagim ndaj emergjencave
	Rishikimi i procedurave të emergjencës, pajisjeve dhe të dhënave të trajnimit
	Objektet e digës
	Tremujor
	Kontraktori / Ibër-Lepenc SH.A.

	Veprimet korrigjuese që rrjedhin nga inspektimet ose incidentet
	Rishikimi i raporteve të inspektimit dhe i të dhënave të veprimeve korrigjuese
	Objektet e digës
	Mujore
	EMP / Inxhinieir Mbikëqyrës

	Progresi i zbatimit të PMMS-së dhe statusi i pajtueshmërisë
	Rishikimi i raporteve të monitorimit, inspektimeve dhe veprimeve korrigjuese
	Niveli i nënprojektit
	Mujore
	EMP

	Raportimi mjedisor dhe social për Bankën Botërore
	Rishikimi i të dhënave të monitorimit dhe raporteve të nënprojekteve
	Niveli i nënprojektit
	Tremujor dhe sipas nevojës
	EMP




7. MARRËVESHJET INSTITUCIONALE, NDËRTIMI I KAPACITETEVE DHE TRAJNIMI
7.1 Marrëveshjet Institucionale
Zbatimi i kësaj PMMS-je do të përfshijë disa institucione dhe subjekte me përgjegjësi për menaxhimin mjedisor, social, të shëndetit dhe sigurisë në punë (SHSP) dhe të menaxhimit të sigurisë së digave gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), nëpërmjet Ekipit të Menaxhimit të Projektit (EMP), do të jetë përgjegjëse për nënprojektin në tërësi, koordinimin dhe mbikëqyrjen, duke përfshirë mbikëqyrjen e zbatimit të PMMS-së dhe raportimin te Banka Botërore
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e përditshëm të të gjitha masave mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë (MSSHS) të përcaktuara në këtë PMMS dhe të përfshira në kontratën e ndërtimit. Kontraktori duhet të sigurojë përputhshmëri me kërkesat përkatëse mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe duhet të mbajë të dhëna të mjaftueshme që demonstrojnë zbatimin e masave të PMMS.
Inxhinieri Mbikëqyrës do të jetë përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë me PMMS-në, realizimin e inspektimeve në vend, verifikimin e zbatimit të masave zbutëse, shqyrtimin e raporteve të monitorimit dhe rekomandimin e veprimeve korrigjuese kur është e nevojshme.
Ibër-Lepenc SH.A., si operator i Digës së Ujmanit, do të koordinojë qasjen në objektet operative, të monitorojë ndikimet e mundshme në funksionimin e digës dhe sistemet e monitorimit, dhe do të marrë pjesë në shqyrtimin, testimin dhe pranimin e punimeve të rehabilitimit, duke përfshirë objektet e monitorimit të rrjedhjeve, sistemet e monitorimit piezometrik, sistemet e monitorimit topografik, instrumentet e monitorimit, integrimin e Sistemit të Mbledhjes së të Dhënave (SMDH) dhe komponentë të tjerë të monitorimit të sigurisë së digës.
Përgjegjësitë mjedisore dhe sociale të institucioneve kryesore të përfshira në zbatimin e Nënprojektit janë përmbledhur në Seksionin 7.2 më poshtë.
7.2 Përgjegjësitë Institucionale
Zbatimi me sukses i PMMS-së kërkon një ndarje të qartë të përgjegjësive midis institucioneve të përfshira në zbatimin, mbikëqyrjen dhe funksionimin e nënprojektit. Përgjegjësitë kryesore të secilit institucion janë përmbledhur në Tabelën 7-1.
Tabela 7-1. Përgjegjësitë Institucionale
	Institucioni
	Përgjegjësitë kryesore

	MMPH / EMP
	Koordinimi dhe mbikëqyrja e përgjithshme e nënprojektit; mbikëqyrja e zbatimit të PMMS-së; shqyrtimi i raporteve të monitorimit mjedisor dhe social; menaxhimi i ankesave; koordinimi me Bankën Botërore; monitorimi i zbatimit të veprimeve korrigjuese; sigurimi i përputhshmërisë me kërkesat e KMS-së.

	Kontraktori
	Zbatimi i të gjitha masave zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në PMMS; përgatitja dhe zbatimi i Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (K-PMMS); përgatitja e procedurave dhe planeve SHSP specifike për vendin e punës; menaxhimi i mbetjeve; menaxhimi i shëndetit dhe sigurisë në punë; trajnimi i punëtorëve; raportimi i incidenteve; mirëmbajtja e të dhënave mjedisore dhe sociale; zbatimi i veprimeve korrigjuese.

	Inxhinieri Mbikëqyrës
	Monitorimi dhe verifikimi i zbatimit të PMMS-së; inspektime të rregullta në vend; shqyrtimi i raporteve të Kontraktorit; verifikimi i përputhshmërisë me kërkesat mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë; identifikimi i mospërputhshmërisë dhe rekomandimi i veprimeve korrigjuese; mbikëqyrja e punimeve të rehabilitimit.

	Ibër-Lepenci SH.A.
	Koordinimi i qasjes në objektet operative; monitorimi i ndikimeve në operacionet e digave dhe sistemet e monitorimit; pjesëmarrja në testimin dhe komisionimin e  punimeve të rehabilitimit; rishikimi i objekteve të monitorimit të rrjedhjeve, sistemeve të monitorimit piezometrik, sistemeve të monitorimit topografik dhe instrumenteve të monitorimit; koordinimi i rregullimeve operative dhe të reagimit ndaj emergjencave gjatë zbatimit.



7.3 Ndërtimi i Kapaciteteve dhe Trajnimi
Rreziqet mjedisore dhe sociale që lidhen me punimet e propozuara të rehabilitimit konsiderohen të menaxhueshme dhe lidhen kryesisht me aktivitetet e ndërtimit brenda një objekti ekzistues operativ të digës. Megjithatë, janë të nevojshme aktivitete të përshtatshme trajnimi dhe ndërgjegjësimi për të siguruar zbatimin efektiv të PMMS-së dhe pajtueshmërinë me kërkesat përkatëse mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe të sigurisë së digës.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për ofrimin e të gjithë trajnimit të kërkuar për personelin e nënprojektit para dhe gjatë zbatimit të punimeve të rehabilitimit. Aktivitetet e trajnimit do të dokumentohen dhe të dhënat do të mbahen në vend për shqyrtim nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe Menaxheri i Projektit.
Tabela 7-2. Kërkesat e Trajnimit

	Tema e Trajnimit
	Grupi i synuar
	Ofruesi i Trajnimit
	Kohëzgjatja

	Kërkesat e PMMS-së dhe përputhshmëria mjedisore
	Personeli i kontraktorit dhe menaxhimi i vendit
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve

	Shëndeti dhe Siguria në Punë (SHSP)
	Të gjithë punëtorët
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve dhe periodikisht gjatë zbatimit

	Procedurat e punës në lartësi
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve përkatëse

	Procedurat e hyrjes në hapësirë ​​të mbyllur
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve përkatëse

	Procedurat e sigurisë së shpimit me piezometra
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para fillimit të aktiviteteve të shpimit

	Trajtimi i materialeve të rrezikshme dhe reagimi ndaj derdhjeve
	Punëtorët përkatës
	Kontraktori
	Para përdorimit të substancave të rrezikshme

	Gatishmëria dhe reagimi ndaj emergjencave
	Personeli i kontraktorit dhe menaxhimi i vendit
	Kontraktori
	Para fillimit të punimeve dhe trajnimit periodik rifreskues

	Kodi i Sjelljes dhe sjellja e punonjësve
	Të gjithë punëtorët
	Kontraktori
	Gjatë trajnimit fillestar

	Ndërgjegjësimi për sigurinë e digave, mbrojtja e sistemit të monitorimit dhe procedurat e koordinimit operativ
	Personeli i kontraktorit, Inxhinieri Mbikëqyrës dhe stafi përkatës i Ibër-Lepenc SH.A.
	Kontraktori dhe Ibër-Lepenci SH.A.
	Para fillimit të aktiviteteve të rehabilitimit


Kontraktori duhet të mbajë të dhëna për të gjitha aktivitetet e trajnimit, duke përfshirë fletët e pjesëmarrjes, materialet e trajnimit dhe datat e trajnimit. Këto të dhëna duhet t'i vihen në dispozicion Inxhinierit Mbikëqyrës, EMP-së dhe Bankës Botërore sipas kërkesës.

7.4 Marrëveshjet e Raportimit
Kontraktori duhet të mbajë të dhëna dhe të raportojë mbi zbatimin e PMMS-së, duke përfshirë çështjet mjedisore, sociale, të shëndetit dhe sigurisë në punë, si dhe çështjet e sigurisë së digës. Inxhinieri Mbikëqyrës duhet të monitorojë përputhshmërinë dhe të verifikojë zbatimin e masave zbutëse dhe veprimeve korrigjuese.
EMP-ja duhet të mbikëqyrë zbatimin e PMMS-së, të shqyrtojë informacionin e monitorimit dhe të sigurojë raportimin në Bankën Botërore në përputhje me kërkesat e Nënprojektit. Incidentet dhe aksidentet e rëndësishme duhet të raportohen menjëherë në përputhje me procedurat përkatëse të raportimit.
Kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Inxhinierin Mbikëqyrës, EMP-në dhe Ibër-Lepencin SH.A. për çdo incident që mund të ndikojë në sigurinë e digës, sistemet e monitorimit, cilësinë e ujit të rezervuarit, sigurinë e punëtorëve ose funksionimin e vazhdueshëm të digës. Duhet të zbatohen dhe dokumentohen veprimet e duhura korrigjuese.
Raportet e monitorimit mjedisor dhe social do të përgatiten periodikisht gjatë gjithë zbatimit të Nënprojektit dhe do të përfshijnë informacion mbi masat zbutëse të zbatuara, rezultatet e monitorimit, incidentet dhe aksidentet, ankesat e pranuara, çështjet e mospërputhshmërisë të identifikuara dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra.


8. MEKANIZMI PËR ZGJIDHJEN E ANKESAVE (MZA)
Mekanizmi për Zgjidhjen e Ankesave (MZA) do të mbahet gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit për t'u mundësuar komuniteteve lokale, palëve të interesit dhe palëve të tjera të interesit të paraqesin ankesa, shqetësime, kërkesa për informacion ose sugjerime në lidhje me aktivitetet e nënprojektit.
Mekanizmi për Zgjidhjen e Ankesave të Projektit (MZA) i krijuar nga Ekipi i Menaxhimit të Projektit (EMP) në kuadër të MMPH do të zbatohet për këtë nënprojekt. Informacioni në lidhje me mekanizmin e ankesave duhet t'u vihet në dispozicion komuniteteve të prekura, palëve të interesit para fillimit të punimeve dhe do të jetë në dispozicion gjatë zbatimit të nënprojektit.
Ankesat mund të dorëzohen përmes kanaleve të mëposhtme:
· Formulari i ankesës online: https://flows-ks.info/forma-e-ankeses/ 
· Telefon: +383 48 600 883;
· Email complaints@flows-ks.info; 
· Dorëzime me shkrim drejtuar EMP-së (Hajdar Dushi, 1-B Nr.7, 10000 Prishtinë);
· Komunikim i drejtpërdrejtë gjatë vizitave në vend dhe takimeve me palët e interesit.
Të gjitha ankesat e pranuara do të regjistrohen në një regjistër ankesash dhe do të shqyrtohen nga EMP-ja. Ankesat që lidhen me aktivitetet e ndërtimit do të koordinohen me Kontraktorin, Inxhinierin Mbikëqyrës dhe Ibër-Lepencin SH.A., sipas rastit.
EMP-ja do të jetë përgjegjëse për mbajtjen e regjistrave të ankesave, monitorimin e procesit të zgjidhjes dhe sigurimin që ankesat të trajtohen në kohën e duhur. Informacioni mbi menaxhimin dhe zgjidhjen e ankesave do të përfshihet në raportet periodike të monitorimit të Nënprojektit.
Kontraktori duhet të krijojë dhe mirëmbajë një Mekanizëm të veçantë Ankesash për Punëtorët si pjesë e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (K-PMMS) të Kontraktorit, në përputhje me ESS2 dhe legjislacionin përkatës të punës. Mekanizmi i Ankesave për Punëtorët duhet t'u komunikohet të gjithë punëtorëve të Nënprojektit gjatë prezantimit dhe duhet të ofrojë një mekanizëm konfidencial për të ngritur shqetësime dhe ankesa në vendin e punës.








9. ORAR I ZBATIMIT DHE INTEGRIMI I PMMS NË ZBATIMIN E NËNPROJEKTIT

9.1 Orari i Zbatimit të PMMS-së
Masat zbutëse dhe monitoruese të përcaktuara në këtë PMMS do të zbatohen gjatë gjithë zbatimit të nënprojektit, duke përfshirë fazat para-ndërtimit, ndërtimit, komisionimit dhe funksionimit, sipas rastit.
Para fillimit të punimeve, Kontraktori duhet të përgatisë një Plan Menaxhimi Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (K-PMMS) në përputhje me këtë PMMS. K-PMMS duhet të përfshijë, sipas rastit, një Plan specifik të SHS-së për vendin e ndërtimit, procedurat e Menaxhimit të Punës dhe Ankesave të Punëtorëve, Kodin e Sjelljes, Planin e Menaxhimit të Mbetjeve, Planin e Reagimit ndaj Materialeve të Rrezikshme dhe Derdhjeve, Planin e Menaxhimit të Trafikut dhe Qasjes, Planin e Gatishmërisë dhe Reagimit ndaj Emergjencave, Planin e Mbrojtjes së Cilësisë së Ujit, Deklaratat e Metodës dhe Analizat e Sigurisë në Punë për aktivitetet me rrezik të lartë, Procedurën e Gjetjeve të Rastësishme, planin e trajnimit, procedurën e raportimit të incidenteve dhe modelet e monitorimit/raportimit. K-PMMS duhet të rishikohet nga Inxhinieri Mbikëqyrës dhe të miratohet nga EMP para mobilizimit dhe fillimit të aktiviteteve të ndërtimit.
Tabela 9-1. Orari i Zbatimit të PMMS-së
	Aktiviteti i PMMS-së
	Para-Ndërtimit
	Ndërtim
	Komisionim
	Operacion

	Përfshirja e kërkesave të PMMS-së në dokumentet e tenderimit dhe të kontratës
	✓
	
	
	

	Përgatitja dhe miratimi i PMMS-së së Kontraktorit (K-PMMS)
	✓
	
	
	

	Masat zbutëse mjedisore dhe sociale
	
	✓
	✓
	

	Instalimi, testimi dhe komisionimi i sistemit të monitorimit
	
	✓
	✓
	

	Masat e shëndetit dhe sigurisë në punë
	
	✓
	✓
	

	Monitorimi mjedisor dhe social
	
	✓
	✓
	

	Siguria e digës dhe monitorimi operativ
	
	✓
	✓
	✓

	Aktivitete trajnimi dhe ndërgjegjësimi
	✓
	✓
	
	

	Raportimi dhe veprimet korrigjuese
	
	✓
	✓
	✓



9.2 Integrimi i PMMS-së në Zbatimin e Nënprojektit
PMMS do të jetë pjesë integrale e zbatimit të nënprojektit. Të gjitha kërkesat mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë të identifikuara në këtë PMMS do të përfshihen në dokumentet e tenderit, specifikimet teknike dhe kontratën e ndërtimit.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për zbatimin e të gjitha masave mjedisore, sociale, shëndetësore dhe të sigurisë të kërkuara gjatë punimeve të rehabilitimit, si pjesë e detyrimeve të tij kontraktuale, duke përfshirë zbatimin e Planit të Menaxhimit Mjedisor (PMMS) të miratuar.
Përputhshmëria me PMMS-në do të monitorohet gjatë gjithë zbatimit nga Kontraktori, Inxhinieri Mbikëqyrës, EMP-ja dhe Ibër-Lepenci SH.A., sipas rastit.
Zbatimi i PMMS-së do të konsiderohet një detyrim kontraktual dhe mosrespektimi i kërkesave të PMMS-së mund të rezultojë në veprime korrigjuese në përputhje me dispozitat e kontratës së ndërtimit.
Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet zbatimit të masave që lidhen me mbrojtjen e cilësisë së ujit të rezervuarit, ekzekutimin e sigurt të punimeve të rehabilitimit të betonit, procedurat e hyrjes në hapësirë ​​të kufizuar brenda galerisë së inspektimit, instalimin e piezometrit të ri, rehabilitimin e objekteve të monitorimit të rrjedhjeve, instalimin e pajisjeve të monitorimit topografik dhe integrimin me sukses të instrumenteve të monitorimit në Sistemin e Mbledhjes së të Dhënave (SMDH).
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