**Aneks12: Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Administrim të Ujit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Aktivitetet e Administrimit të Ujit** | **Kostoja** | **Përgjegjësia Institucionale** | **Komentet****(p.sh. ndikimet dytësore)** |
| **Faza** | **Çështja** | **Masa** **Zbutëse** | **Masat e Monitoruese** |  **Instalim/ Operim** | **Monitorim** | **Instalim/Operim** | **Monitor** |
| Faza e Aplikimit | Pronësia | Investimi duhet të bëhet vetëm në pronat ku aplikuesit kanë: pronësi ose, kontrata qiraje dhe miratim nga pronarët, ose aplikanti mund të aplikojë në pronën që nuk është e tij/saj vetëm me pëlqimin e pronarit. | Komisioni Vlerësues vlerëson aplikacionin në aspektin e pronësisë | N/A | N/A | Komisioni Vlerësues | MESPI / PMT  |  |
| Ndërtim | Pluhuri dhe zhurma e krijuar gjatë ndërtimit | Kufizoni zhurmën në vend punishte edhe në kohët kur lejohet zhurma.Për punë të zgjatur, sigurohuni që nivelet e zhurmës të jenë të pranueshme.Në rast të emetimeve të konsiderueshme të pluhurit, përdorni ujë për të ulur pluhurin. | Monitoroni ankesat nga fqinjët, sigurohuni vizualisht që gjenerimi i pluhurit të jetë i pranueshëmMonitoroni orët e punës dhe nivelet e zhurmës (me zë) | 1 m3 ujë për shtypjen e pluhurit:1 m3 ujë = 0,01-0,02 euro |  | Punëtorët / Kontraktorët | Kontraktori dhe EMP |  |
| Ndërtim | Emetimet nga shkarkimi dhe dridhjet nga makineria | Siguroni përdorimin e makinerive më të mira në dispozicion.Mos lejoni që makineria të jetë e kyçur kur nuk është aktive. | Monitoroni llojet e makinerive të përdorura dhe atyre makinerive të kyçura që nuk janë jo aktive |  |  | Punëtorët / Kontraktorët | Punëtorët dhe EMP |  |
| Ndërtim | Ndotja e tokës e shkaktuar nga rrjedhjet e vajit dhe yndyrës | Mbajtja e makinerive në vendet e aprovuara.Vendosja e makinerive në sipërfaqe të cilat nuk janë të dëmshme për tokën.Pastrimi i derdhjeve. | Inspektoni vizualisht për shenja rrjedhjeje | Kostoja e gërmimit 1m3 dhe me derdhje KOST 1m3 = 3-5 euro |  | Punëtorët / Kontraktorët | Punëtorët dhe EMP |  |
| Ndërtim | Vendndodhja jo e duhur e objektit të magazinimit mund të shkaktojë humbje të tokës prodhuese | Vendndodhja e ndërtesave në vende me produktivitet të ulët, dizajn efikas për të minimizuar hapësirën e kërkuar. | Sigurohuni që vendi të jetë adekuat përpara fillimit të punimeve dhe hapësira/projektimi të jetë i mjaftueshëm | N/A |  | Përdoruesi i fundit |  |  |
| Ndërtim | Ndotja e tokës dhe e ujit nga menaxhimi jo i duhur i mbetjeve | Sigurimi i menaxhimit të duhur të mbetjeve në vendet e përcaktuara të depozitimit.Maksimizimi i ripërdorimit, veçanërisht i materialeve inerte dhe tokës së dobishme | VizualishtMbani faturat nga vend punishtja e caktuar për të gjitha mbetjet nga ndërtimi | Kostoja e transportit të mbetjeve për km në lokacion (afërsisht 20 km)Kostoja 20 km = 3,5-5 euro |  | Punëtorët / Kontraktorët | Punëtorët dhe EMP |  |
| Ndërtim | Degradimi estetik nga grumbullimi i materialeve inerte dhe/ose pjesës së sipërme të tokës | Përdorni materiale inerte të gërmuara për peizazhRipërdorni pjesën e sipërme të tokësVendosni siç duhet të gjitha materialet inerte për të shmangur rrëshqitjen ose degradimin estetik | VizualishtCaktoni një zonë për ruajtjen e sipërfaqes së sipërme të tokës ose materialeve të gërmuara, bëni inspektime vizuale të vendit |  |  | Punëtorët / Kontraktorët | Punëtorët dhe EMP |  |
| Operim | Gjenerimi i zhurmës | Përdorni zona të gjelbra buferike ose mbulesa për shtypjen e zhurmës nëse punoni në zona me popullsi të dendur | Monitoroni ankesat nga fqinjët | Gjelbërim për 1 m gjatësi60-80 euro gjatesi SHPENZIMET e mbulesës |  | Përdoruesi i fundit/ Përfituesi | Punëtorët dhe EMP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operim  | Mbetjet e menaxhuara në mënyrë joadekuate mund të shkaktojnë degradim në tokë dhe trupa ujorë dhe degradim estetik ose të klasifikohen si të rrezikshme | Krijoni menaxhim të duhur të mbetjeve duke vendosur shporta për grumbullimin e mbetjeve në ambiente.Kontrata me firma të specializuara për asgjësim. |  |  |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përfituesi, Punëtorët dhe EMP |  |
| Operim  | Mbajtja e higjienës/pastrimit, mund të shkaktojë degradim në mjedis nëse ujërat e zeza nuk grumbullohen dhe trajtohen në mënyrë adekuate. | Siguroni kanale kullimi (qoftë të hapura apo të mbyllura) në objektLidhni sistemin e kullimit me gropën septike ose me lidhjen e ujërave të zeza të objektit. | Sigurohuni që të mos ketë shenja të derdhjeve ose lëshimeve të ujit në mjedis |  |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përfituesi, Punëtorët dhe EMP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operim  | Siguria në përgjithësi për mjedisin përreth (njerëzit, kafshët dhe bimët) |  |  |  |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përfituesi, Punëtorët dhe EMP |  |
| Operim  | Aktivitete që rrezikojnë mjedisin natyror, zonat e mbrojtura ose speciet endemike. | Përdorimi i duhur i tokës në përputhje me kategorinë. Nëse është e nevojshme, rishpërndani zonën e investimit. | Leje mjedisore nga autoritetet vendore dhe/ose qendrore. | Kostoja e tarifave |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përdoruesi/përfituesi i fundit |  |
| Operim  | Përdorimi jo i duhur i kimikateve në sasi të papërshtatshme mund të administrohet, duke rrezikuar mbështetjen në pesticidet kimike, të rrezikojë cilësinë e produktit dhe ta bëjë atë të papranueshëm | Përfshini analizën, pasqyrën e përgjithshme, trajnimin dhe promovimin në vendosjen e zbatimit të Programit për Menaxhimin e Integruar të Kimikateve (PMIK) dhe/ose praktikave natyrore të menaxhimit të kimikateve | Përdorimi i rreptë i Prodhimit Bimor të Regjistruar. Produktet në listën e miratuar të autorizuara për përdorim në Kosovë.Regjistroni të gjitha përdorimet e kimikateve dhe plehrave në Librin e Fermës. |  |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përfituesi |  |
| Veprim | Transporti dhe ruajtja jo e duhur e kimikateve dhe plehrave, si dhe menaxhimi jo i duhur mbetjeve të paketimit dhe mbeturinave përbën një kërcënim | Sigurimi dhe përfshirja e trajnimeve të fermerëve mbi masat specifike për transportin, ruajtjen e duhur dhe menaxhimin e mbetjeve që përbëjnë kërcënim për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve | Regjistroni temën e trajnimit dhe pjesëmarrësit në lidhje me ruajtjen dhe menaxhimin e mbetjeve të kimikateve dhe plehrave. |  |  | Përdoruesi i fundit/përfituesi i dhe punëtorët | Përfituesi |  |